### Seguridad inalámbrica

Seleccione el tipo de seguridad que utiliza la red inalámbrica:

- Sistema abierto: seleccione esta opción si su red inalámbrica no requiere autenticación o cifrado.
- Clave compartida (WEP): seleccione esta opción si cada dispositivo de la red utiliza una clave WEP para conectarse a la red. En la pantalla siguiente deberá introducir la clave WEP que utilizará la impresora para la red inalámbrica.
- Personal WPA (WPA-PSK): seleccione la opción Personal WPA si la red inalámbrica requiere una frase clave para conectarse a la red. Personal WPA permite codificar la comunicación inalámbrica y ofrece una seguridad mejorada. En la siguiente pantalla, deberá introducir la frase clave que servirá a la impresora para conectarse a la red inalámbrica. Puede obtener la frase clave en el cuadro de diálogo "Propiedades" o "Configuración" del punto de acceso, la pasarela o la utilidad de direccionador en línea. La longitud de una frase clave debe oscilar entre 8 y 63 caracteres. Los caracteres válidos de una frase clave son 0-9, a-z, A-Z, así como el conjunto de símbolos que se incluye en la tabla siguiente.

Si no está seguro del tipo de seguridad que emplea la red, haga clic aquí.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |