### ワイヤレス セキュリティ

ワイヤレス ネットワークで使用するセキュリティのタイプを選択します。

- オープン システム： ワイヤレス ネットワークで暗号化や認証を使用していない場合。
- 共有キー (WEP)： ネットワークの各デバイスが WEP キーを使用してワイヤレス ネットワークに接続する場合は、この方法を選択します。プリンタがワイヤレス ネットワークに使用する WEP キーは、次の画面で入力します。
- WPA-Personal (WPA-PSK)： ワイヤレス ネットワークでパスフレーズを使用してネットワーク接続する場合は、WPA-Personal を選択します。WPA-Personal では、ワイヤレス通信が暗号化され、セキュリティも強化されます。ワイヤレス ネットワークでプリンタが使用するパスフレーズは、次の画面で入力します。パスフレーズは、アクセス ポイント、ゲートウェイ、またはルータのオンライン ユーティリティの [プロパティ] または [設定] ダイアログで確認できます。パスフレーズは 8 〜 63 文字である必要があります。パスフレーズに使用できる文字は、0 〜 9、a 〜 z、A 〜 Z、および次の表の記号です。

ネットワークで使用するセキュリティのタイプが不明な場合は、ここをクリックします。

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |