### ตรวจสอบคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

เมื่อเปิดเครื่องและเริ่มต้นการทำงานแล้ว เครื่องพิมพ์ HP จะมีการตั้งค่าระบบไร้สายที่กำหนดมาจากโรงงานดังนี้ โปรดตรวจสอบว่าการตั้งค่าระบบไร้สายของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นตรงกัน:

- โหมดการสื่อสาร: Ad Hoc (เครือข่ายเฉพาะกิจ)
- ชื่อเครือข่าย (SSID): hpsetup
- การรักษาข้อมูล: <disabled> (ไม่ใช้)

> หมายเหตุ -ชื่อเครือข่ายจะต้องตรงตามตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ ถ้าใช้ "HPSETUP" แทนที่ "hpsetup" ท่านจะไม่สามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ได้

เครื่องพิมพ์ HP จะสามารถตรวจพบและสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นที่มีการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายตรงกันเท่านั้น

เมื่อเปิดเครื่อง ไฟสัญญาณสีน้ำเงินที่เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้ทราบว่าท่านมีการเชื่อมต่อแบบไร้สายแล้ว

คลิกที่ ค้นหาซ้ำ สำหรับวิธีการค้นหาระบบไร้สาย

คลิกที่ ระบุเครื่องพิมพ์โดยใช้แอดเดรส เพื่อค้นหาแอดเดรส IP ของเครื่องพิมพ์ที่ระบุ