### Computer en printer controleren

Als een nieuwe HP-printer is ingeschakeld en geïnitialiseerd, heeft deze de volgende fabrieksinstellingen voor een draadloos netwerk. Controleer of de draadloze instellingen van de computer met deze instellingen overeenkomen:

- Communicatiemodus: adhoc
- Netwerknaam (SSID): hpsetup
- Beveiliging: <uitgeschakeld>

> Opmerking: de netwerknaam is hoofdlettergevoelig. Als 'HPSETUP' in plaats van 'hpsetup' wordt gebruikt, kunt u niet communiceren met de printer.

Een nieuwe HP-printer kan alleen met andere apparaten communiceren en deze detecteren als deze apparaten dezelfde instellingen voor draadloze netwerken hebben.

Als de printer is ingeschakeld, wordt met het blauwe lampje aangegeven of u een draadloze verbinding hebt.

Klik op Opnieuw zoeken voor een zoekmethode voor draadloze netwerken.

Klik op Printer met adres opgeven om een IP-adres van een bepaalde printer te zoeken.