### Impossible de verificar la connexió sense cables

L'Auxiliar d'instal·lació no pot comunicar-se amb la impressora.

Un o més paràmetres de configuració sense cables introduïts no coincideixen amb els paràmetres de la xarxa sense cables.

Entre els possibles problemes s'inclouen els següents:

- Mode de comunicació: Heu introduït un mode de comunicació incorrecte, xarxa sense cables (infraestructura) o xarxa de dispositiu a dispositiu (ad hoc).
- Nom de xarxa (SSID): Heu introduït un nom de xarxa (SSID) incorrecte.
- Seguretat (WEP o WPA Personal): Els paràmetres WEP o WPA Personal introduïts no coincideixen amb els paràmetres de la xarxa.

Seleccioneu Sí per modificar els paràmetres.

Seleccioneu No per sortir de l'Auxiliar d'instal·lació.