### Modifica manuale delle impostazioni delle periferiche senza fili

Prima di poter avviare l'installazione guidata della stampante, il computer deve essere in grado di comunicare direttamente con la stampante in modalitā senza fili. Č quindi necessario riconfigurare temporaneamente il computer in modo che le impostazioni della rete senza fili corrispondano a quelle del server di stampa. A tal fine č possibile utilizzare le utility di configurazione fornite con la scheda di rete senza fili del computer (vedere anche la nota sull'utilizzo di Windows XP di seguito).

All'accensione, al termine dell'inizializzazione, le impostazioni predefinite della rete senza fili di una nuova stampante HP corrispondono a quelle riportate di seguito. Modificare le impostazioni delle periferiche senza fili del computer in modo che corrispondano a tali valori.

- Modalitā di comunicazione: Ad hoc (peer-to-peer)
- Nome di rete (SSID): hpsetup
- Sicurezza: <disabilitata>

> Nota: il nome di rete rispetta la distinzione tra maiuscole e minuscole. Se si specifica "HPSETUP" invece di "hpsetup", non sarā possibile stabilire una comunicazione con la stampante.

Una nuova stampante č in grado di rilevare e stabilire una comunicazione solo con periferiche che utilizzano queste impostazioni della rete senza fili.

Una volta riconfigurato il computer in modo che le impostazioni della rete senza fili corrispondano a quelle della stampante, fare clic su Avanti.

Nota: se si utilizza il sistema operativo Windows XP, č possibile riconfigurare le impostazioni delle periferiche senza fili del computer direttamente da Windows XP, invece di utilizzare l'utility della scheda di rete senza fili. Per accedere alla rete predefinita della stampante ("hpsetup"), accedere alla finestra di dialogo "Connessione rete senza fili - Proprietā", selezionare la scheda "Reti senza fili", fare clic sul pulsante "Avanzate", selezionare "Solo reti da computer a computer (ad hoc)", fare clic su "Chiudi", fare clic su "Aggiungi", immettere "hpsetup" nella casella "Nome di rete (SSID)", quindi verificare che la voce "hpsetup" sia la prima nell'elenco "Reti preferite".

Panoramica