### Kódgeneráló jelszó

Adja meg a hálózatának kódgeneráló jelszavát. Pontosan ugyanazt a kódgeneráló jelszót kell megadni, mint ami a hálózaton van. Ne használja ezt az ablakot új kódgeneráló jelszó létrehozására.

A WPA-Personal (WPA-PSK) szabvány kódgeneráló jelszót használ a vezeték nélküli hálózat eléréséhez. Ha a WPA-Personal van beállítva, a vezeték nélküli kommunikációhoz titkosítást használ a rendszer, és a vezeték nélküli hálózat eléréséhez kódgeneráló jelszó használatát írja elő. A jelszó hosszának 8 és 63 karakter között kell lennie; a 0–9, a–z és A–Z karaktereket, valamint az alábbi táblázatban látható jeleket tartalmazhatja.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |