### Ağ Yapılandırma Seçenekleri

Bu ekranda iki seçeneğiniz vardır:

- Ağ ayarlarını benim için yapılandır. HP Jetdirect yazdırma sunucusunun ağınızda çalışmak üzere, yazıcı kurulum sihirbazı tarafından otomatik olarak yapılandırılmasını istiyorsanız bu ayarı seçin. Bu seçenek, hem TCP/IP hem de IPX/SPX iletişim kuralı için geçerlidir. Her iki iletişim kuralı da bilgisayarınıza yüklenmişse, sihirbaz iletişim kuralları arasından en uygununu seçer.

  Ağ ayarlarını benim için yapılandır seçeneğini seçtikten sonra, otomatik yapılandırma ayarlarını görüntülemenize izin veren bir onay ekranı görüntülenir.

  Ayrıca, iki ayarı gösteren bir deneme sayfası da yazdırabilirsiniz: bu sihirbazın sonunda (sihirbazda son ekranda bu seçenek size sunulacaktır) bir deneme sayfası yazdırabilir veya yazdırma sunucusu üzerindeki yapılandırma (deneme) düğmesine basarak bir Jetdirect deneme sayfası yazdırabilirsiniz.

  Kullandığınız iletişim kuralına bağlı olarak yazıcı kurulum sihirbazı aşağıdakileri yapılandırır:

  - TCP/IP (doğrudan mod):
    Jetdirect yazdırma sunucunuza bir IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi adresi atanır. Jetdirect yazdırma sunucunuza önceden atanmış bir IP adresi yoksa IP adresi 169.254.x.x olacaktır; burada x otomatik olarak yapılandırılan bir sayıdır. Bu aralığa APIPA (Otomatik Özel IP Adresi) aralığı adı verilir. Bu yapılandırma Jetdirect yazdırma sunucunuzda kaydedilecek ve yazılım PC'nizde bu yazıcı için bir bağlantı noktası oluşturmak üzere bu bilgileri kullanacaktır.
  - IPX (doğrudan mod):
    Jetdirect kartının algıladığı Donanım Adresi (MAC adresi) ve IPX Ağ Numarası, bu yazıcı (veya çok işlevli aygıt) için PC'nizdeki bağlantı noktasını oluşturmada kullanılacaktır.
- Bırak ağ ayarlarımı kendim yapılandırayım. Jetdirect yazdırma sunucunuz için yapılandırma ayarlarını belirtmek istiyorsanız bunu seçin. Sizden aşağıdaki bilgilerin bazıları veya tümü istenecektir:
  - IP adresi
  - alt ağ maskesi
  - varsayılan ağ geçidi adresi
  - Donanım Adresi (MAC adresi)

  Bu yükleyici, Novell sunucularda yazıcı yüklemeyi veya yazıcı nesnesi oluşturmayı desteklemez. Yalnızca, bu Windows PC ile yazıcı arasında doğrudan yüklemeyi destekler. Novell sunucunuzda yazıcı yüklemek ve yazıcı nesneleri oluşturmak için lütfen Web Jetadmin, HP Ağ Yazıcısı Yükleme Sihirbazı gibi bir yardımcı program veya NWadmin gibi bir Novell yardımcı programı kullanın.

#### Daha fazla bilgi için:

Ağ Yazdırma Terimleri Sözlüğü