### Drahtlose Sicherheit

Wählen Sie den Sicherheitstyp aus, der in Ihrem drahtlosen Netzwerk verwendet wird:

- Offenes System: Wählen Sie diese Option, wenn Ihr drahtloses Netzwerk keine Verschlüsselung oder Authentifizierung erfordert.
- Gemeinsamer Schlüssel (WEP): Wählen Sie diese Option, wenn jedes an das Netzwerk angeschlossene Gerät einen WEP-Schlüssel für die Netzwerkverbindung verwendet. Geben Sie im nächsten Fenster den WEP-Schlüssel ein, den der Drucker für das drahtlose Netzwerk verwendet.
- WPA-Persönlich (WPA-PSK): Wählen Sie diese Option, wenn das drahtlose Netzwerk eine Passphrase für den Verbindungsaufbau zum Netzwerk verwendet. WPA-Persönlich bietet eine Verschlüsselung der drahtlosen Kommunikation sowie verbesserte Sicherheit. Im nächsten Bildschirm geben Sie die Passphrase ein, die der Drucker für das drahtlose Netzwerk verwendet. Sie können die Passphrase über das Eigenschafts- oder Einstellungsdialogfeld Ihres Zugangspunkts, Gateways oder Router-Online-Dienstprogramms abrufen. Die Passphrase muss zwischen 8 und 63 Zeichen lang sein. Gültige Passphrase-Zeichen sind 0-9, a-z, A-Z und die unten in der Tabelle aufgelisteten Symbole.

Wenn Sie nicht sicher sind, welchen Sicherheitstyp das Netzwerk verwendet, klicken Sie hier.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |