### Έλεγχος ταυτότητας

Με τον έλεγχο ταυτότητας εξακριβώνεται η ταυτότητα ενός χρήστη ή μιας συσκευής, πριν εκχωρηθεί πρόσβαση στο δίκτυο.

Ο έλεγχος ταυτότητας διαφέρει από την κρυπτογράφηση. Ωστόσο, ο έλεγχος ταυτότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την κρυπτογράφηση.

Επιλέξτε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιείται στο ασύρματο δίκτυό σας:

- Ανοικτό σύστημα (Χωρίς έλεγχο ταυτότητας) Επιλέξτε αν το ασύρματο δίκτυό σας δεν απαιτεί έλεγχο ταυτότητας.
- Κοινόχρηστο κλειδί: Επιλέξτε αν κάθε συσκευή στο δίκτυο χρησιμοποιεί ένα κλειδί WEP για πρόσβαση στο δίκτυο. Στην επόμενη οθόνη θα καταχωρήσετε το κλειδί WEP που θα χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής για έλεγχο ταυτότητας.
- Προ-κοινόχρηστο κλειδί: Επιλέξτε τον έλεγχο ταυτότητας με προ-κοινόχρηστο κλειδί (EAP/PSK) αν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί προ-κοινόχρηστο κλειδί, το οποίο συνήθως δημιουργείται με τη βοήθεια μιας φράσης πρόσβασης. Χρήσεις του προ-κοινόχρηστου κλειδιού Προστατευμένη πρόσβαση Wi-Fi (WPA) για κρυπτογράφηση των ασύρματων επικοινωνιών και βελτιωμένη ασφάλεια. Μπορείτε να μάθετε τη φράση πρόσβασης από το παράθυρο διαλόγου 'Ιδιότητες' ή 'Ρυθμίσεις' του βοηθητικού προγράμματος διαμόρφωσης του σημείου πρόσβασης, της πύλης ή του δρομολογητή σας. Η φράση πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος 8 έως 63 χαρακτήρων. Οι έγκυροι χαρακτήρες για μια φράση πρόσβασης είναι 0-9, a-z, A-Z και το σύνολο των συμβόλων στον πίνακα που ακολουθεί.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για το αν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί ή όχι έλεγχο ταυτότητας, κάντε κλικ εδώ.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |