### Netwerkconfiguratieopties

Dit scherm biedt twee mogelijkheden:

- Netwerkinstellingen voor mij configureren. Kies deze optie als u wilt dat de HP Jetdirect-printserver automatisch voor uw netwerk wordt geconfigureerd. Dit is mogelijk voor zowel het TCP/IP- als het IPX/SPX-protocol. Hebt u beide protocollen op uw pc geïnstalleerd, dan zal de wizard automatisch de meest geschikte kiezen.

  Nadat u Netwerkinstellingen voor mij configureren hebt gekozen, verschijnt er een bevestigingsscherm waarin u de instellingen bij een automatische configuratie kunt bekijken.

  U kunt ook een testpagina met twee instellingen afdrukken: u kunt de testpagina aan het einde van de wizard afdrukken (deze optie verschijnt in het laatste scherm van de wizard) of u kunt een Jetdirect-testpagina afdrukken met de configuratieknop (of testknop) op de printserver.

  Afhankelijk van het gebruikte protocol configureert de wizard voor printerinstallatie het volgende:

  - TCP/IP (directe modus):
    Er wordt een IP-adres, een subnetmasker en een standaardgateway aan uw Jetdirect-printer toegewezen. Als voor uw Jetdirect-printserver nog geen IP-adres is toegewezen, is het IP-adres 169.254.x.x, waarbij x duidt op een automatisch geconfigureerd getal. Dit bereik wordt het APIPA-bereik (Automatic Private IP Address) genoemd. Deze configuratie wordt op de HP Jetdirect-printserver opgeslagen waarna deze informatie door de software gebruikt wordt om voor deze printer op de pc een poort te maken.
  - IPX (directe modus):
    Het hardware-adres (MAC-adres) en het IPX Network Number dat door de Jetdirect-kaart is gevonden, wordt gebruikt om op uw pc voor deze printer (of multifunctionele apparaat) de poort te maken.
- Mij de netwerkinstellingen zelf laten configureren. Selecteer dit als u zelf de configuratie-instellingen voor uw Jetdirect-printserver wilt opgeven. U wordt onder andere naar de volgende informatie gevraagd:
  - IP-adres
  - subnetmasker
  - standaardgateway-adres
  - Hardware-adres (MAC-adres)

  Dit installatieprogramma biedt geen ondersteuning voor de installatie van printers of het maken van printerobjecten op Novell-servers. Het ondersteunt alleen netwerkinstallaties tussen deze Windows-computer en een printer via de directe modus. Om de printer te installeren en objecten te maken op een Novell-server dient u een ander hulpprogramma te gebruiken, zoals Web Jetadmin, de wizard HP Netwerkprinter installeren of een Novell-hulpprogramma, bijvoorbeeld NWadmin.

#### Als u meer informatie wilt, raadpleegt u de onderstaande bronnen.

Woordenlijst voor afdrukken via een netwerk