感谢你使用Jolimark serial针式打印机FP-700K。有关该款机型的驱程安装方法将在下面详细介绍，
如果你有什么疑问，请登录我们的网站查看或直接与我们联系。


**********************
驱动安装盘的内容
**********************
本驱动程序安装盘包括Jolimark FP-700K打印机Windows 98/ME、
Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7等操作系统的驱动程序，分别对应如下：

驱动程序目录          		适用操作系统
WIN98(WINME)        		Windows98/ME
WIN2000(XP-Vista) 		Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7


*************************
USB驱动程序的安装
*************************
提示：WIN98/ME系统中，如果你需要用到USB接口打印，请先单独安装USB驱动程序，再安装通用图形打印驱动程序!
     安装完毕后，再从“开始－》设置－》打印机”中选中FP-660K打印机驱动，选择USB端口。
   
  
     1、在Windows 2000/XP及以上操作系统下，用USB 电缆连接计算机与打印机，开启打印机后，
       系统将自动识别与安装相应的打印驱动程序。
     
     2、在Windows 98操作系统下，用USB 电缆连接计算机与打印机，开启打印机后，
        系统会弹出"添加新硬件"向导窗口，请按提示操作安装;
     
     3、点击“下一步”，选择“浏览”，选中对应驱程下“WIN98(WINME)”-->“USBdriver”，点击"确定"，
        然后"下一步";
     
     4、系统自动安装USB驱动，点击"确定"，安装完毕。
  
     5、WIN98/ME系统中，如果你需要用到USB接口打印，安装USB驱动程序后，
        可以在安装完打印驱动程序。再从“开始－》设置－》打印机中选中打印机驱动，打开其属性，在端口处选择USB端口。


*********************************************************************
自动安装方式的驱程安装（Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7）
*********************************************************************
1、接好打印机电源线和打印电缆，接通打印机电源。

2、双击安装盘中的【Setup.exe】，弹出安装界面;

3、请选择驱动程序——>单击【开始安装】——>单击【确定】；
       （请忽略有关【数字签名】提示——>单击【继续】......）
     
4、安装完毕，单击【确认】——>单击【退出安装】以退出打印机驱动程序的安装。

*********************************
添加打印机方式的驱程安装
*********************************
1、单击【开始】—【设置】—【打印机】；

2、选择【文件】—【添加打印机】，单击【下一步】，接着，请仔细阅读选择指示，
例如：选择了本地打印机，然后，请单击【下一步】；

3、仔细阅读选择指示后，单击【从软盘安装】，再根据上表说明选择您的打印机操作环境，
例如在WINDOWS98下使用，请选择以下路径：WIN98(WINME),单击【确定】后，出现的文件名是：FP700K.inf，
然后单击【确定】。

4、出现窗口【从磁盘安装】，确认选择路径正确后，单击【确定】，进入窗口【添加打印机向导】，
请确认打印机名称是否正确,如果正确，请单击【下一步】；如果不正确，请重新由安装说明1开始重新安装。

5、进入窗口【添加打印机向导】，选择可用的端口，例如选择了：LPT1:打印机端口，单击【下一步】，
将显示打印机名。 再根据提示，选择为默认打印机：【是】，单击【下一步】，
选择【是- 建议打印】，如果打印正确，单击【完成】。至此，就成功完成了打印机驱动程序的安装。
（本打印机驱动程序的Windows 2000版在安装过程中系统可能会提示找不到驱动程序的数字签名，
并询问是否继续安装，这时请选【确定】，忽略该签名。这并不影响驱动程序的正确安装。）


**********************
有关驱程补充说明
**********************
1、当打印机页面设置的预定义页面没有你所需要的设置时，你在设置自定义的非标准页长，
推荐使用“公制”（厘米、毫米等）为单位来定义，以确保打印走纸更精确；

2、在安装新驱程以前，请确保旧有驱程已被删除,以免安装出错！



