产品信息

# 清洁打印机

为了保持打印机的较佳工作状态，每年应该将其彻底清洁几次。

按照如下步骤清洁打印机：

| 取下打印机中装入的任何打印纸，确保打印机关闭。

| 取下导纸器。如果打印机安装了拉动式拖纸器或单页进纸器选件，也将它们取下。

| 使用软刷仔细地清除打印机外壳和导纸器上的所有灰尘和污物。

| 如果打印机外壳或导纸器上仍有污迹或灰尘，用一块浸有中性清洁剂的柔软湿布来清洁。保持打印机盒盖在其位置然后降低盒盖使得与打印机顶部平齐，以防止水进入打印机内。

| 告诫：

切勿使用酒精或稀释剂清洁打印机；这些化学物质会损坏打印机部件和机壳。

小心不要将水溅到打印机的机械部件或电子元件上。

不要使用硬的或有磨损性的毛刷。

不要在打印机内部喷洒润滑油，不合适的润滑油会损坏打印机机械部件。如果您认为要使用润滑剂，请与EPSON经销商联系。

[回到顶部]

上一节 | 下一节