使用Macintosh打印

# 基本设置

> 进行打印机驱动程序设置
> 取消打印

## 进行打印机驱动程序设置

要进行打印机驱动程序设置，请按照以下步骤进行操作。

有关打印机软件的详细信息，请通过按下驱动程序设置对话框中的帮助（用？标记）图标按钮。

| 注意:

虽然许多Macintosh应用程序会覆盖打印机驱动程序中所进行的设置，但有一些却不会，所以您必须核对这些设置以获得您所期望的效果。

| 从文件菜单中选择页面设置。这个将可以引出下面所示的页面设置对话框。

##### 页面设置对话框

| 从打印纸尺寸列表中选择打印机中装入的打印纸尺寸。

| 从纸张来源列表中选择打印机中装入的打印纸类型。

| 进行所需要的方向和缩小或放大设置。

| 当使用卷纸时，设置所需要的卷纸选项。

| 在进行设置之后，单击确定按钮以关闭页面设置对话框。

|  | 注意:

您不能从页面设置对话框中打印。您仅可以从打印对话框中打印。

| 从文件菜单中选择打印。将出现下面所示的打印对话框。

##### 打印对话框

|  | 注意:

您也可以通过按下页面设置对话框中的选件按钮来打开打印对话框。

| 进行副本和页面数设置。

| 从介质类型列表中选择打印机中装入的介质。

|  | 注意:

介质类型设置决定了其他的可用设置，所以您始终应该首先进行这个设置。

| 在墨水框中，如果您使用UltraChrome墨水，选择彩色/黑白照片以打印彩色或单色照片，或选择黑色以打印草图或仅黑色文本。如果您使用ColorFast或dye墨水，则选择彩色以用彩色打印，或选择黑色以用黑白打印。

| 确保模式选项设置为自动。

|  | 注意:

当选择自动时，打印机驱动程序将控制所有基于当前介质类型设置和墨水设置的详细设置。

| 如果出现滑动块，则调整模式框中的速度和质量。根据哪个更重要将滑动块向左或向右拖动。这个设置通常根据您的介质类型设置而自动确定。

|  | 注意:

根据选择的介质类型不同，滑动块可能出现在模式窗口框中。

| 单击打印按钮以开始打印。

[回到顶部]

## 取消打印

要取消进程中的打印，按照以下说明进行操作。

| 告诫:

当您停止进程中的打印时，为了获得较佳效果，您需要再次从开始处开始打印。否则打印图像中可能会出现不对齐或条纹。

### 当后台打印开时

| 按下电源按键以关闭打印机。

| 选择菜单条右端应用程序菜单中的EPSON Monitor3。将打开EPSON Monitor3对话框。

| 单击屏幕打印过程中的文档名称，然后单击 停止按钮以取消打印作业。

### 当后台打印关闭时

| 按下电源按钮以关闭打印机。

| 按住键盘上的 按键并按下[.]句号按键以取消打印作业。

[回到顶部]

上一节 | 下一节