使用Windows打印

# 使用打印机应用工具

> 访问打印机应用工具
> 使用打印机和选件信息
> 速度和进程

EPSON打印机应用工具允许您检查当前的打印机状态并且可以从屏幕中进行一些打印机维护。

### EPSON Status Monitor 3

您可以使用EPSON Status Monitor 3 应用工具以检查打印机状态和每个墨盒中的剩余墨水量。

### 喷嘴检查

要查看 喷嘴是否正常传输墨水，您可以打印一张喷嘴检查图案。如果喷嘴没有正常传输墨水，则打印图案中将有明显的丢失点。每次可以检查六种色彩的打印机喷嘴。

| 告诫：

在开始打印图像之前，确保已完成喷嘴检查图案打印。否则将会降低打印质量。

### 打印头清洗

当打印质量下降，或在喷嘴检查之后发现有明显的喷嘴阻塞时，打印头需要清洗。使用这个应用工具以执行打印头清洗，然后再次执行喷嘴检查，因为打印头可能需要重复清洗。

### 打印头校准

当打印头校准测试图案中出现未对齐的竖线、或当打印输出中有明显的条纹时，打印头需要校准。

### 打印机和选件信息

这个应用工具允许打印机驱动程序确认打印机配置信息。它也提供了有关打印机某些特征的特定信息，例如墨盒选件、打印机ID。请参见使用打印机和选件信息。

| 注意：

在执行喷嘴检查、打印头清洗或打印头校准应用工具之前，请确保打印机已执行完打印。否则将会损坏打印输出。

## 访问打印机应用工具

通过访问打印机软件，打印机驱动程序和应用工具将出现在打印机软件窗口中。要使用打印机应用工具，单击打印机软件窗口中的应用工具菜单，然后单击您想要使用的应用工具按钮。

| 注意：

应用工具名称后面的圆括号中的字母指示那个应用工具的快捷键。按下 ALT和键盘上的那个字母以打开此应用工具。

当正在打印时，按下除EPSON Status Monitor 3按钮之外的任何一个应用工具按钮，可能会损坏打印输出。

[回到顶部]

## 使用打印机和选件信息

根据系统的配置不同，打印机和选件信息对话框中显示的信息可能会被自动更新，或需要手动更新。

如果当前设置窗口中出现提示您输入设置的消息，或者如果您更改打印机配置，则按照以下步骤以手动进行必要的设置。

| 在 墨盒选件框中，选择您已安装在打印机中的黑色墨盒。

| 在打印机中装入打印纸，然后单击打印机和选件信息对话框中的设置页按钮。将打印出类似于下面的打印机和选件信息。

> 打印机 ID #1: 50-50-50-50-50-50
> 打印机 ID #2: 50-50-50-50-50-50

| 确保应用工具中的信息与打印的信息匹配。如果不匹配，则调整屏幕上的信息以匹配打印的信息。

| 单击确定，保存您的设置并退出此菜单。

[回到顶部]

## 速度和进程

您可以在这个对话框中进行有关打印速度和进程的设置。要启用速度和进程按钮，请打开打印机软件窗口。

| 注意：

要启用 速度和进程按钮，请单击开始、设置、打印机，用鼠标右键单击您的打印机图标，单击属性，然后单击应用工具菜单。

可用设置如下。

#### 高速复制

要快速打印文档的多个副本，请选择高速复制。

#### 显示进程表

要监视打印作业的进程，请选择显示进程表。

#### EPSON打印机端口（仅适用于Windows Me，98和95）

要加快EPSON打印机的数据传输率，请选择打印机端口。

如果您的计算机支持ECP模式，请启用DMA传输以加快打印。

有关详细信息，请参见使用速度和进程。

#### 始终是假脱机RAW数据类型（仅适用于Windows XP，2000和NT）

选择这个复选框以便处理基于NT客户假脱机文档，此文档使用RAW格式而不是EMF（图元文件）格式（基于NT应用程序使用默认的EMF格式）。

如果没有正确打印EMF格式的假脱机文档，请尝试使用这个选项。

假脱机RAW数据类型比EMF需要更少的资源，所以一些问题（没有足够的内存/磁盘空间用于打印、低打印速度等等）可以通过选择始终是假脱机RAW数据类型复选框来解决。

当为假脱机RAW数据类型时，进程表显示的打印进程可能与实际的打印进程不同。

#### 监视参数

单击这个按钮以打开可以进行EPSON Status Monitor 3设置的监视参数对话框。请参见进行监视参数设置。

[回到顶部]

上一节 | 下一节