故障查找

# 使用错误指示灯

对于打印机的许多普通问题，您可以用控制面板上的指示灯来确认。如果您的打印机停止工作，并且控制面板上的一个或多个指示灯亮或闪烁，或者打印机发出蜂鸣声，就用下表诊断问题并解决问题。使用下表不能解决问题的话，请阅读下一节。

面板指示灯 状态 | 蜂鸣声 | 问题
解决方法
暂停 |  | 打印机暂停
按暂停按键恢复打印
| 来自另一个纸张来源的打印纸正在进纸通道中。
将过纸控制杆移回适当位置并按进纸/退纸按键将纸从进纸通道中清除。然后将该控制杆置于您想使用的位置。必要的时按暂停按键关闭暂停指示灯。
缺纸 暂停 |  | 在选定的纸源中无打印纸
在打印机中装入打印纸。然后必要时按暂停按键关闭暂停指示灯。
| 打印纸安装不正确
将打印纸取下重装。有关装纸说明请参见在连续打印纸上打印。如果有必要时，按暂停关闭暂停指示灯。
| 打印纸在打印机中夹纸。
关闭打印机，打开打印机盒盖，撕下打印纸张，然后转动进纸旋钮将留在打印机内部的打印纸退出。
缺纸 暂停 |  | 连续打印纸没有退到等待位置
在页缝处切下已经打印的文件；然后按进纸/退纸按键。打印机将打印纸进到等待位置。如果必要按暂停按键关闭暂停指示灯。
| 单页纸没有完全退出
按进纸/退纸按键退出单页纸。如有必要按暂停按键关闭暂停指示灯。
| 打印纸在打印机中夹纸。
按照前页所述清除夹纸。
暂停 |  | 打印头过热
等几分钟；打印头冷却后打印机会自动恢复打印。
控制面板上所有的指示灯 |  | 出现未知打印机错误
关闭打印机并等几分钟；然后再打开打印机。如果还出现错误，请与经销商联系。

| =点亮， =闪烁 =短促蜂鸣声（3声） =长蜂鸣声（5声）

| 注意:

当您按控制面板上的按键时，如果得不到相应的功能则打印机发出一声蜂鸣声。

[回到顶部]

下一节