打印纸处理

# 设置纸篮

> 当反向进纸时（最大为B1尺寸，横向）
> 当反向进纸时（最大为超B0尺寸）
> 当正向进纸时（卷纸横幅、厚（大于0.5毫米）单页纸）

要避免打印输出变脏或变皱，请设置纸篮。您可以使用卷纸和单页纸介质的纸篮。

| 注意：

当您在厚的打印纸上打印时，请正向设置纸篮以避免损坏打印输出。请参见下列的当正向进纸时。

## 当反向进纸时（最大为B1尺寸，横向）

| 告诫：

始终长边先入并且正向进纸装入B1 (728×1030毫米) 尺寸的厚纸(0.5~1.6毫米)。否则将会损坏打印输出。

| 向后滑动底部挂钩并且完全拉出上部挂钩。

| 钩住上部纸篮挂钩上的纸篮环（d）以使纸篮松弛。

[回到顶部]

## 当反向进纸时（最大为超B0尺寸）

| 注意：

当反向进入大于B0尺寸的卷纸时，确保打印机后部至少留有20厘米（7.87英寸）的空间。这可以防止纸张边缘折叠。

| 确保纸篮设置如当反向进纸时（最大为B1尺寸，横向） 中所示的那样。

| 不要钩住上部挂钩中的纸篮环，并且使纸篮松弛。

| 完全拉出底部纸篮挂钩。

[回到顶部]

## 当正向进纸时（卷纸横幅、厚（大于0.5毫米）单页纸）

| 不要钩住上部纸篮挂钩中的纸篮环。

| 将上部挂钩反向滑动到它的最大长度。然后如图所示将下部纸篮挂钩完全拉出，以使它们搁置在地板上。

|  | 注意：

确保纸篮表面完全张紧。如果不张紧，则送入的打印纸将不会滑落到地板上。

| 钩住上部纸篮挂钩上的纸篮后侧的纸篮环，并拉紧纸篮。

[回到顶部]

上一节