维护保养和运输

# 清洁打印机

> 如果您长时间没有使用打印机

要保持打印机操作处于较佳工作状态，每年要将打印机彻底清洁几次。

| 确保打印机关闭并且所有指示灯灭。然后拔下电源线。

| 打开卷纸盖并卸下卷纸轴。也要取出打印机中的所有单页纸介质。

| 确保关闭墨盒舱的盖。然后使用软刷小心清除打印机内的所有灰尘。

| 关闭卷纸盖。

| 打开前盖并使用软刷小心清除前盖内的所有灰尘。然后关闭此盖。

| 卸下纸篮。然后使用软刷清除腿架周围的所有灰尘。

| 如果外部机箱变脏，则使用一块柔软、干净、沾有中性清洁剂的湿布清洁它。请关闭墨盒舱的盖以防止水溅入。

| 如果打印机内部意外沾到墨水，请用湿布擦去此墨水。

| 要清洗纸篮，卸下纸篮中的旋转轴，然后用中性清洁剂清洗。

| 警告：

小心不要触摸打印机内部的传动装置。

| 告诫：

请勿使用酒精或稀释剂清洁打印机，这些化学药品会损坏部件和机箱。

小心不要将水溅到打印机的机械或电子组件上。

不要使用硬的或磨损的刷子。

不要向打印机内部喷射润滑剂，不适当的润滑油会损坏机械部件。如果需要润滑，请与您的经销商或合格的服务人员联系。

## 如果您长时间没有使用打印机

如果您长时间没有使用打印机，打印头喷嘴可能被阻塞。请执行喷嘴检查并清洗打印头。请参见使用打印机应用工具于Windows或使用打印机应用工具对于Macintosh.

| 注意：

即使您将长时间不使用打印机，也要留下已安装的墨盒。

[回到顶部]

上一节 | 下一节