使用Windows打印

# 检查打印机和打印作业状态

> 使用进程表
> 使用EPSON假脱机管理器（仅适用于Windows Me，98和95）
> 使用EPSON Status Monitor 3

## 使用进程表

当您向打印机发送打印作业时，将打开如下图所示的进程表。

当打印机和计算机之间建立双向通信时，进程表指示当前打印作业的进程并提供打印机状态信息。这个进程表也显示了有关更好打印和出错消息的有用提示，说明如下所示。

| 注意：

当速度和进程对话框中的显示进程表设置关闭时，将不会出现进程表。有关详细信息，请参见使用速度和进程。

#### EPSON打印提示

获得大部分EPSON打印机驱动程序之外的提示出现在进程表窗口底部。每30秒钟出现一条新提示。有关显示提示的详细信息，请单击详细按钮。

[回到顶部]

## 使用EPSON假脱机管理器（仅适用于Windows Me，98和95）

EPSON假脱机管理器类似于Windows打印管理器。如果EPSON假脱机管理器一次接收到两个或多个打印作业，按接收的顺序将它们排成一列（或打印队列）。当打印作业到达列的顶部时，EPSON假脱机管理器将打印作业发送到打印机中。

当它在任务栏上出现之后，单击PSON Stylus Pro 10600 UC（对于UltraChrome墨水的用户）、EPSON Stylus Pro 10600 CF（对于ColorFast墨水的用户）或EPSON Stylus Pro 10600 DYE（对于Dye墨水的用户）按钮。您可以看到队列中打印作业的状态和信息。您也可以使用假脱机管理器取消、暂停和继续或重新开始选择的打印作业。

[回到顶部]

## 使用EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor3显示了打印机状态的详细信息。

| 注意：

在使用EPSON Status Monitor3之前，确保阅读自述文件。要打开这个文件，单击开始，指向程序或所有程序和EPSON或EPSON 打印机，然后单击EPSON Stylus Pro 10600 UC Readme（对于UltraChrome墨水用户）、EPSON Stylus Pro 10600 CF Readme （对于ColorFast墨水用户）或EPSON Stylus Pro 10600 DYE（对于dye墨水用户）。

### 访问EPSON Status Monitor 3

这是访问EPSON Status Monitor 3的两种方法。

- 双击Windows任务栏上的打印机形状快捷图标。要将快捷图标添加到任务栏上，请参见进行监视参数设置。

- 打开打印机驱动程序，单击应用工具菜单，然后单击EPSON Status Monitor 3。

当您访问EPSON Status Monitor 3时，将出现下列窗口。

### 查看EPSON Status Monitor 3中的信息

EPSON Status Monitor 3提供以下信息：

- 当前状态:
  EPSON Status Monitor 3为您提供了详细的打印机状态信息、图形显示和状态消息。如果墨量低或用完，EPSON Status Monitor 3窗口中将出现如何做按钮。单击如何做来显示墨盒更换说明。

- 信息：
  EPSON Status Monitor 3提供了剩余墨水量的图形显示。

### 进行监视参数设置

监视参数对话框允许您指定EPSON Status Monitor 3. 的监视功能。按照以下步骤进行操作。

| 按照访问打印机软件中的说明打开打印机软件。

| 单击应用工具菜单，然后单击速度和进程按钮。将出现速度和进程对话框。

| 单击监视参数按钮。将出现监视参数对话框。

| 进行下列设置。

选择通知 | 显示当前出错项目通知设置。 选择适当的复选框以指定您希望接收通知的出错类型。
选择快捷键图标 | 选择快捷键图标复选框以便有一个放置在Windows任务栏上的快捷图标。单击任务栏上的快捷图标将打开EPSON Status Monitor 3。要选择显示哪个图标，从给出的选择中单击您的首选图标。您所做的选择将显示在右边。
允许监视共享打印机 | 当选择这个复选框时，其他计算机可以监视共享打印机。

[回到顶部]

上一节 | 下一节