产品信息

# 系统需求

> 要用计算机使用您的打印机
> 要用Macintosh使用您的打印机

## 要用计算机使用您的打印机

要使用您的打印机，您需要Microsoft® Windows® Millennium Edition, 98, 95, XP, 2000, 或 NT 4.0, 并且需要一根屏蔽、双绞线并行电缆。如果您想要将打印机连接到USB端口，您需要配备有USB端口预先安装Windows Me，98，XP或2000的PC机，并且需要一根屏蔽的USB电缆。

您的计算机也应该满足下列系统需求

最低系统 | 推荐的系统
Pentium （对于Windows 98, 95,和NT 4.0用户） Pentium 133MHz （对于Windows 2000用户） Pentium 150MHz （对于Windows Me用户） | Pentium II 400 MHz或更高处理器
32MB RAM（对于Windows Me, 98, 95, NT 4.0用户） 64MB RAM （对于Windows 2000用户 | 128 MB RAM或更大内存
100MB硬盘空间（对于Windows Me，98，95，2000和NT 4.0） | 500 MB*1/300 MB*2或更多剩余空间（B0）
VGA监视器 | VGA或更好监视器

| *1是图形数据使用。

| *2是行数据使用。

如果计算机不能满足这些需求，您的计算机经销商可以帮助您更新系统。

[回到顶部]

## 要用Macintosh使用您的打印机

要使用这个打印机，您的Apple® Macintosh®必须满足下列系统需求。您也需要一根USB电缆以便将打印机连接在您的Macintosh上。

最低系统 | 推荐的系统
PowerPC | PowerPC G3 350MHz*1/PowerPC G3 300 MHz*2或更高处理器。
Mac OS 8.5.1 | Mac OS 9.1或更新版本
11 MB可用内存 当后台打印打开时为14MB可用内存。 | 33 MB或更多可用内存 当后台打印打开时为56MB可用内存。
- | 500 MB*1/300 MB*2或更多剩余空间（B0）

| *1是图形数据使用。

| *2是行数据使用。

| 注意：

根据打开的应用程序的数量和种类的不同，可用内存数量也将不同。要查看有多少可用内存，从Apple菜单中选择关于这个 Macintosh并参考最大未使用块下面的内存大小（以千字节列出）（1，024K = 1 MB）

以上需求的内存是对于在B0尺寸（1030×1456毫米）的打印纸上打印。根据打印纸尺寸、您正在使用的应用程序的类型和您想要打印的文档的复杂度的不同，这些需求也将不同。

如下所示根据Macintosh系统版本的不同，可用接口也将不同： 网络接口：8.5.1～9.x USB接口：8.5.1～9.x Type－B接口：8.6.x～9.x

除了这些系统和内存需求以外，您还需要15MB的剩余硬盘空间以安装打印机软件

[回到顶部]

上一节 | 下一节