使用Macintosh打印

# 检查打印机和打印作业状态

> 使用EPSON StatusMonitor
> 进行配置设置
> 控制后台打印

## 使用EPSON StatusMonitor

EPSON StatusMonitor应用工具定期监视打印机状态。如果检测到打印机错误，将会用错误消息通知您。打印之前，您也可以使用这个应用工具来检查墨水余量。

要使用EPSON StatusMonitor，单击应用工具对话框中的EPSON StatusMonitor按钮。将出现下列对话框。

要访问应用工具对话框，请参见使用打印机应用工具。

| 注意:

安装的墨盒信息不可用。

当StatusMonitor打开时，EPSON StatusMonitor将会通知您所剩余的墨水量。要更新墨量信息，单击更新按钮。

[回到顶部]

## 进行配置设置

您可以选择EPSON StatusMonitor应用工具监视打印机的方式，并选择通知您的信息方式。单击应用工具对话框中的配置按钮。（要访问应用工具对话框，请参见访问打印机应用工具。）将出现如下所示的配置设置对话框。

这个对话框中的选项允许您进行下列设置。

错误通知 | 选择在出错情况下EPSON StatusMonitor通知您的方式。
警告 | 如果警告信息变得必要，选择EPSON StatusMonitor通知您的方式。
临时假脱机文件夹 | 选择打印数据的临时假脱机文件夹。
数据存储在磁盘上之后将它发送到打印机 | 选择这个复选框以防止打印输出中出现水平条纹。默认情况下，由计算机发送到打印机中的图形数据为矩形波段，它可以防止打印机在打印数据之前在内存中重建整个图像。选择这个复选框将使计算机将图像数据临时存储在硬盘驱动器上然后作为一个整体将它发送到打印机以防止打印图像中出现条纹。
临时高速复制文件夹 | 选择多份复制打印数据存储的文件夹。
在开始打印之前检查错误 | 如果您想要在打印之前检查错误，请选择这个复选框。
在开始打印之前检查墨水余量 | 如果您想要在打印之前检查墨水余量，请选择这个复选框。

[回到顶部]

## 控制后台打印

在将打印作业发送到打印机之后，您可以使用EPSON Monitor3应用工具来检查、控制或取消打印队列中的打印作业。这个应用工具也显示了当前正在打印作业的状态。

### 使用EPSON Monitor3

要使用EPSON Monitor3，您必须首先打开选配器或后台打印对话框中的后台打印。然后，在将打印作业发送到打印机之后，从菜单条右端的应用程序菜单中选择 EPSON Monitor3。这样将打开一个与下面相同或类似的对话框。

| 注意:

您也可以通过双击扩展文件夹中的EPSON Monitor3图标来打开EPSON Monitor3。

- 使用下面这些按钮以挂起、继续和删除对话框中选中文档的打印作业。首先，选择适当的打印作业，然后单击合适的按钮。

| 挂起 | 停止打印并挂起打印队列中的当前打印作业
| 继续 | 继续打印。
| 删除 | 停止打印并删除打印队列中的打印作业。

- 使用下面的按钮以启动打印机应用工具。

| 打印头清洗 | 启动打印头清洗应用工具
| 状态监视 | 启动EPSON Status Monitor，它显示剩余墨水量。

- 单击停止打印队列以停止打印。单击启动打印队列以继续打印。

- 双击列表中的一个文件以预览它。（当您正在打印ESC/P命令文件时这个功能被禁用。）

- 双击副本以更改打印输出的副本数。

如果您单击显示详细信息箭头，在EPSON Monitor3对话框的底部将出现一个类似于下列的扩展对话框。扩展对话框显示选中文档打印机驱动程序设置的详细信息。

### 更改打印作业的优先级

要更改打印队列中打印作业的优先级，请按照下面的步骤进行操作。.

| 注意:

您也可以更改打印机驱动程序后台打印对话框中先前设置打印时间的打印作业的优先级。

| 单击EPSON Monitor3对话框底部的显示详细信息箭头，然后单击文档名称框中的文档名称。您将可以看到一个与下面相同或类似的扩展对话框。

| 选择优先级列表中的紧急、 普通、 挂起和打印时间。

> 如果您选择打印时间，将出现一个您可以为想要打印的文档指定日期和时间的对话框。

[回到顶部]

上一节 | 下一节