在Macintosh中进行打印

# 使用打印机应用工具

> EPSON StatusMonitor
> 喷嘴检查
> 打印头清洗
> 打印头校准
> 配置

EPSON打印机应用工具使您可检查当前的打印机状态，并可从计算机执行一些打印机的维护保养工作。

要使用应用工具，请在打印或页面设置对话框中单击 应用工具图标按钮，然后单击要使用的应用工具按钮。

| 注意：

| 当打印正在进行时，不要使用喷嘴检查、打印头清洗或打印头校准应用工具，否则可能会损坏打印输出。

请参考下面的相应各节。

## EPSON StatusMonitor

StatusMonitor应用工具监视打印机状态。如果检测到了打印机错误，它将通过出错消息提示您。

也可以使用此应用工具在打印前检查剩余墨量。

要使用StatusMonitor，请在应用工具对话框中单击EPSON StatusMonitor按钮。有关详细信息，请参见使用EPSON StatusMonitor。

[回到顶部]

## 喷嘴检查

喷嘴检查应用工具检查打印头喷嘴是否堵塞。发现打印质量下降和在清洗打印头后确认喷嘴是否干净时可检查喷嘴。如果喷嘴检查说明打印头需要清洗，您可以从喷嘴检查应用工具中直接访问打印头清洗应用工具。有关详细信息，请参见检查打印头喷嘴。

[回到顶部]

## 打印头清洗

打印头清洗应用工具可清洗打印头。如果发现打印质量下降，可能需要清洗打印头。首先使用喷嘴检查应用工具确认打印头是否需要清洗。有关详细信息，请参见清洗打印头。

[回到顶部]

## 打印头校准

打印头校准应用工具可校准打印头。如果您发现打印的垂直或水平线失准，请使用此应用工具。请按屏幕指示使用此应用工具。

运行打印头校准应用工具时，打印机将打印测试图案，您可用它检查打印头是否对准。

以下是打印输出的样张。

在打印测试页的每个图案中，选择对得最准的垂直线。请在打印头校准对话框的相应下拉列表框中选择每个图案相应的线号码，然后单击完成以使新的设置生效。

| 注意：

| 如果您找不到已正确对齐的线，请选择最接近正确的线号并单击重新校准。您所选择的线将复位到居中位置（8号），并将再次打印出校准测试页。

[回到顶部]

## 配置

单击此按钮可打开配置对话框，您可在其中更改打印机状态变化时StatusMonitor应用工具通知您的方式。有关详细信息，请参见使用配置设置对话框。

[回到顶部]

上一节 | 下一节