故障排除程序

# 与打印质量无关的打印输出问题

> 字符不正确或错乱
> 边距不正确
> 图像翻转
> 打印出空白页
> 打印输出的底边涂污
> 打印速度太慢

如果出现下列任一问题，请试用列出的问题解决办法。

## 字符不正确或错乱

请尝试下面的一个或多个解决办法：

- 确保使用适合本打印机的打印机驱动程序。

- 在Windows中选择本打印机作为默认打印机。

- Windows Me、98和95用户可以从假脱机管理器中清除任何已延迟的打印作业。有关说明，请参见使用EPSON假脱机管理器。

- 关闭打印机和计算机。确保打印机的接口电缆已牢固地插入。

[回到顶部]

## 边距不正确

请尝试下面的一个或多个解决办法：

- 在应用程序中检查边距设置。确保边距处于页面的可打印区域之内。有关打印纸规格的信息，请参见打印纸。

- 检查打印纸菜单(Windows)上或页面设置对话框(Macintosh)中的设置。确保此设置符合您正使用的打印纸的尺寸。

[回到顶部]

## 图像翻转

在打印机软件中清除水平翻转复选框，或在应用程序中关闭镜像设置。有关说明，请参见打印机软件或应用程序的联机帮助。

有关详细信息，Macintosh用户可参考进行高级设置。

[回到顶部]

## 打印出空白页

请尝试下面的一个或多个解决办法：

- 确保使用的是适合此打印机的打印机驱动程序。

- Windows用户可确保他们的打印机选为默认打印机。

- 检查打印纸菜单(Windows)上或页面设置对话框(Macintosh)中的设置。确保此设置符合您正使用的打印纸的尺寸。

- 运行打印头清洗应用工具清洁堵塞的喷嘴。现在，Windows Me、 98和95用户可以启动
  了。

尝试上述一个或多个解决方法之后，请运行打印机操作检查来检查一下结果。有关详细信息，请参见运行打印机操作检查。

[回到顶部]

## 打印输出的底边涂污

如果打印纸朝着可打印面卷曲，请使其平整或朝着相反方向轻微卷曲它。

[回到顶部]

## 打印速度太慢

请尝试下面的一个或多个解决办法：

- 确保打印机软件中的介质类型设置正确。有关说明，请参见设置介质类型(Windows)或设置介质类型(Macintosh)。

- 在主窗口菜单(Windows)或打印对话框(Macintosh)中选择自动作为模式设置，然后将滑块移动到速度。有关说明，请参见使用自动模式(Windows)或使用自动模式(Macintosh)。

- 关闭当前时刻未使用的任何应用程序。

- 如果您是从Windows 95升级至Windows 98，请使用控制面板中的添加/删除程序卸载打印机软件，然后重新安装该软件。

- 对于使用并行端口的打印机型号，如果计算机支持ECP模式，则可启动DMA传输。请参见启用DMA传输。

[回到顶部]

上一节 | 下一节