# 系统需求

> 对于使用打印机
> 关于使用联机手册

## 对于使用打印机

关于使用EPSON Stylus C40UX和C20SX打印机所必须的最低和推荐的计算机系统要求，请参考下面各节。

### 对于Windows

要使用Stylus C40UX打印机，计算机必须已预装Microsoft®Windows®Me、Windows®98或Windows®2000，或者将预装的Windows 98升级为Windows Me。计算机必须配有USB端口，且打印机通过标准屏蔽USB电缆连接。

要使用Stylus C20SX打印机，需要安装Windows Me、98、95或2000，且必须通过屏蔽双绞线电缆连接打印机。

您的计算机还应满足下列系统要求。

最低系统需求 | 推荐的系统
Windows Me：Pentium 150 MHz Windows 98和Windows 95：Pentium Windows 2000：Pentium 133 MHz处理器 | 对于Windows Me： Pentium 150 MHz或更高处理器 对于Windows 98和Windows 95：Pentium 对于Windows 2000： Pentium 133 Mhz或更高处理器
Windows Me：32 MB RAM Windows 98 and 95：16 MB RAM Windows 2000：64 MB RAM | 对于Windows Me： 64 MB RAM 对于Windows 98、95： 64MB或更大的RAM 对于Windows 2000： 64 MB或更大的RAM
Windows Me、98和95：20 MB硬盘空间 Windows 2000：40 MB硬盘空间 | 对于Windows Me、98、95：50MB或更大的硬盘空间 对于Windows 2000： 100 MB或更大硬盘空间
VGA显示器 | VGA或更好的显示器

如果您的系统不能满足这些要求，则您的计算机经销商可以帮您更新系统。

### 对于Macintosh

要将EPSON Stylus C40UX打印机与Apple Macintosh®计算机连接起来，必须使用USB电缆。

您的Macintosh计算机还必须满足下列系统要求。

最低系统需求 | 推荐的系统
Mac OS 8.1 | Mac OS 9.0或更高版本
6 MB可用内存 6 MB可用内存 （后台打印打开时）。 | 13 MB或更多可用内存 23 MB或更多可用内存 （后台打印打开时）。

| 注意：

| 可用内存量因打开的应用程序数量和类型而异。要了解有多少可用内存，请从Apple菜单中选择 关于本计算机 ，来查阅最大未用块下的内存大小（单位为千字节）(1,024K=1 MB)。

| 以上内存要求针对的是在Letter尺寸的打印纸上进行打印。这些要求可能会因纸张尺寸、所用应用程序的类型和要打印文档的复杂程度而异。

除以上这些系统和内存要求外，还需要10MB空闲硬盘空间来安装打印机软件。要进行打印，还需要大约两倍于要打印文件大小的额外硬盘空间。

[回到顶部]

## 关于使用联机指南

要了解使用联机指南 时所必需的最小系统要求，请参考下面相应章节。

### 对于Windows

系统 | Microsoft Windows Me、98、95或2000
CPU | 对于Windows Me：Pentium 150 MHz 处理器 对于Windows 98：i486/66 MHz （推荐使用Pentium或更快的处理器） 对于Windows 95：i486/25 MHz （推荐使用Pentium或更快的处理器） 对于Windows 2000：Pentium 133 MHz
内存 | 16 MB RAM（对于Windows 98和95） （推荐使用32 MB或更大的RAM） 32 MB RAM（对于Windows Me和2000）
硬盘空间 | 5 MB以安装手册 45 MB以安装Microsoft Internet Explorer
CD-ROM驱动器 | 双倍速（推荐使用四倍速或更快的光驱）
显示器 | 640×480象素或800×600象素分辨率， 增强色（16位）或真彩色（32位）设置
浏览器 | Web浏览器 （推荐使用Microsoft Internet Explorer 4.0或更高版本浏览器）

### 对于Macintosh

系统 | 系统7.5.1（推荐使用系统7.6或更高版本的系统）
内存 | 16 MB内存（建议使用32 MB或更大的内存）
硬盘空间 | 4 MB用于安装联机指南 15 MB用于安装Microsoft Internet Explorer
CD-ROM驱动器 | 双倍速（推荐使用四倍速或更快的光驱）
显示器 | 640×480象素或800×600象素分辨率， 增强色（16位）或真彩色（32位）设置
浏览器 | Web浏览器 （推荐使用Microsoft Internet Explorer 4.0或更高版本浏览器）

[回到顶部]

上一节