
                             =========================================================================
                                         EPSON Stylus(R) 高质量 ESC/P 2 打印机驱动程序
                                                Microsoft(R) Windows  (R) 2000/XP
                                                          Readme文件
                             =========================================================================

  感谢您购买EPSON打印机。此文件包含有关此打印机的信息。

  该README 文件包含以下部分:

   [内容]
  1. 导言
  2. 重要版权信息
  3. 安装注意事项
  4. 问题与解答
  5. 当前已知的打印机驱动程序问题
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    	
  1. 导言
  =========================================================================
  在您拨打技术咨询电话前，请一定先阅读此README文件。此文件包含一些打印机驱动程序和特定应用程序问题的解答。

  2. 重要版权信息
  =========================================================================
  此应用软件 - 支持Windows 2000/XP 系统的EPSON Stylus(R) 高质量 ESC/P 2 打印机驱动程序(以下称“软件”)，以 "AS IS" 方式提供。在特定要求下对驱动程序的转让和/或修正本公司不予提供。

  此软件可拷贝和分发给 EPSON 打印机的用户，但不能修改。所有磁盘上的文件在拷贝时不能修改，包括专利标志和注意事项。所有组件必须同时分发。此软件不能为商业用途而分发。

  Copyright (c) 2004 SEIKO EPSON Corporation

  3. 安装注意事项
  =========================================================================
  第一次安装：
  往CD-ROM驱动器插入EPSON 打印机软件光盘，单击[开始]按钮，然后选择[运行]。键入CD-ROM驱动器的盘符。单击[浏览]并选择SETUP.EXE，然后按回车键。选择EPSON打印机驱动程序，单击[确定]。

  删除驱动程序：
  当您重新安装打印机驱动程序或为第二个端口安装一打印机驱动程序时， 请确认：

  * 在安装前，请检查所有打印作业已经完成。
  * 关闭所有应用程序。
  * 按照下列步骤运行” 卸载 EPSON 打印机工具”：
	  - 单击[开始]
	  - 单击[设置]
	  - 选择[控制面板]
	  - 双击“添加/删除程序”图标
	  - 从列表中选择“EPSON打印机软件”并单击“添加/删除……”

  4.问题与解答
  =========================================================================
  Q: 显示出错信息“内存不够。请阅读README文件”，不能打印。为什么?
  A: 打印时内存不够。要解决此问题：
   	  * 安装更多的内存。
	  * 增加虚拟内存量。
     更详细信息，请参考Windows帮助页：“改变虚拟内存页文件的大小”。

  Q: 显示出错信息“硬盘容量不够。请阅读README文件”，不能打印。为什么?
  A: 打印时没有足够的硬盘可用空间。要解决此问题：
     * 增加硬盘的可用空间。
		 
  Q: 显示出错信息“发生严重错误。不能打印。请阅读README文件”，不能打印。为什么?
  A: 打印机驱动程序没有正确安装。请参照第三部分（安装注意事项），重新安装打印机驱动程序。

  Q: 不能打印。也没有出错信息提示。
  A: 如您在驱动程序设置中选择了1440dpi或720dpi(此时选择了[细节增强])分辨率，打印含有图象数据（如TIFF文件）的文档时，一些绘图软件要生成一个很大的临时打印文件。此时需要大量的虚拟内存和可用硬盘空间。

  如没有足够的虚拟内存和可用硬盘空间，软件不能申请到要求的内存，可能会在假脱机过程中丢失打印数据，和/或大大降低打印速度。
  
     在这种情况下，要解决此问题：
      * 增加物理内存。
      * 增加虚拟内存的大小。
        更详细信息，请参考Windows 帮助页：“改变虚拟内存页文件的大小” 。
      * 增加硬盘的可用空间。

  Q: 当使用[缩放]或[打印版面]时，打印好象不正常。为什么？
  A: 尝试：在打印前从应用程序的[打印]对话框中，或从控制面板中设置打印属性，然后重新启动系统。
     以Microsoft Word 7.0或 Word 97为例，请：
        1) 从[文件]菜单，选择[打印]。
        2) 单击[属性]。
        3) 选择[打印纸]菜单。
        4) 设置需要的打印纸尺寸。
        5) 选择[版面]菜单。
        6) 对于缩放打印，选择[充满]，然后选择需要的打印纸尺寸。单击[确定]，关闭[属性]对话框，重新出现[打印]对话框。
        7) 在打印对话框中进行其它设置，单击[确定]。

  Q: 打印纸上的输出与我在应用程序中的设置不符。
  A: 在打印机驱动程序中的设置覆盖了应用软件中的设置。例如，当选择介质类型为普通纸，打印质量为高质量-720dpi时，文档以高质量-720dpi打印，而不管应用程序中设置的分辨率。

  Q: 我改变打印设置后，打印输出并非所愿。段落定位不对，字符或图象丢失，为什么？
  A: 当文档建立后，再改变打印质量，缩放打印或打印版面的设置时，可能出现此问题。请尝试调整页边距和字体大小。当通过改变缩放来调整打印尺寸时，有时文档的边缘没有打印。当使用缩放打印时，请在文档中留出足够的边缘空间。如应用程序可以打印预览，请在打印前使用之。

  Q: 彩色梯度(颜色的梯度变化)打印不正确。怎么解决？
  A: 问题在于应用程序的颜色处理方法与驱动程序的自动颜色校准方法的不同。要解决此问题：
  1) 从应用程序的文件菜单，选择[打印]
  2) 单击[属性]
  3) 从[主窗口]菜单选择[用户自定义]
  4) 单击[高级]
  5) 从彩色调整模式选择列表中选择照片-逼真或鲜艳。

  非常少：图象不能正确打印。

  5. 当前已知的打印机驱动程序问题
  =========================================================================
  目前还没有。

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       如要得到您的EPSON打印机的最新情报，可访问EPSON Web 主页：
  http://www.epson.com.cn。可转到Epson 相关页面，选择FAQ，喷墨打印机。

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	  Microsoft和Windows是Microsoft公司的注册商标。
         此文档中所列的产品和公司名称，都是相应公司的注册商标。