=============================================================================
Microsoft (R) Windows  (R) 2000 用 EPSON 打印机端口版本信息
=============================================================================

感谢你购买 EPSON 打印机。
此文件包含在 Windows 2000 下安装和使用 EPSON 打印机端口的信息。

[内容]

        1. 导言
        2. 安装指导
        3. 设置 EPSON 打印机端口
        4. 问题与解答
        5. 卸载 EPSON 打印机端口
        6. 与扫描仪一起使用 EPSON 打印机端口
        7. 已知此版本的局限性
---------------------------------------------------------------------------

1. 导言
EPSON 打印机端口驱动程序对本地并口进行了优化, 以提高 Windows 2000 下 EPSON 
打印机的数据传输速度。如果您对打印速度不满意可以尝试安装此软件。 

在您安装此驱动程序之前, 请注意以下几点:
- 此软件仅用于 Windows 2000 系统。
- 要安装并设置 EPSON 打印机端口, 您必须有管理员的权限并知道怎样使用计算机的
  BIOS 设置程序。


2. 安装指导

按以下步骤安装 EPSON 打印机端口。

1) 双击 SETUP.EXE 开始安装。安装之后，屏幕将显示安装已完成的信息。单击[确定]。
2) 如果您是第一次安装此软件, 在将打印机分配到 EPSON 打印机端口之前需要重新启
   动计算机。参见下一节以获得配置您计算机 BIOS以及设置 EPSON 打印机端口的指导。

注意:
在重新启动系统之前不要尝试将打印机分配到 EPSON 打印机端口。否则打印将被禁止并
且系统运行可能不稳定。


3. 设置 EPSON 打印机端口

按以下步骤配置所用计算机的 BIOS 以及设置 EPSON 打印机端口。

注意: 
任何时候您更新或重新安装打印机驱动程序, 都需要按以下所述在端口菜单中重新选择
EPSON 打印机端口。

1) 使用 BIOS 设置程序选择 ECP 作为并口设置。更改 BIOS 设置的更详细
信息请参见您的计算机手册。
2) 在 Windows 中, 打开打印机属性并单击端口菜单。
3) 选择您要使用的 EPS_LPT  EPSON 打印机端口复选框。 
   如果您选择了EPS_LPT1, 安装已完成, 打印机已准备好用 EPSON 打印机端口打印。
   如果选择其它 EPS_LPT 端口, 那么您需要按下面的步骤配置端口。 
4) 单击[配置端口]按钮, 然后单击您要使用的 EPS_LPT 端口菜单。
5) 设置IRQ 和 DMA ：双击IRQ 和 DMA 资源类型并输入与扩展板的IRQ和DMA 的配置相
   匹配的设置。
6) 单击[确定], 然后关闭打印机属性对话框。 


4. 问题与解答

- 如果显示状态信息"系统启动过程中至少有一个服务或驱动失败。" , 常试以下方法:
    a) 确认 LPT 设置和其它设备如声卡和调制解调器间没有IRQ 冲突。
    b) 打开设备管理器, 在 ECP 打印机端口属性对话框中选择 "永不使用中断"。 
       
- 打印出现问题或通信错误
  如果在打印过程中或使用 EPSON Status Monitor 工具时出现问题，尝试以下方法:
  1) 此问题可能由于计算机硬件和 EPSON 打印机端口之间存在一些不兼容。在配置
  EPS_LPT 端口对话框中如下操作:
       a) 清除[使用中断]复选框。
       b) 如果问题仍然存在, 清除[使用 DMA 传输]复选框。

  2) 如果问题仍不能解决, 计算机硬件和 EPSON 打印机端口之间存在严重不兼容问题
  需采取下面的一项或所有措施:  
       a) 在端口菜单中, 取消选择 EPSON 打印机端口并选择标准 LPT 端口。
       b) 按下节所述卸载 EPSON 打印机端口。


5. 卸载 EPSON 打印机端口
按以下步骤卸载 EPSON 打印机端口: 

注意: 
卸载 EPSON 打印机端口并不卸载打印机驱动程序。

1) 单击[开始]。
2) 点开[程序\EPSON Printers]。
3) 选择[卸载 EPSON 打印机端口]。

重新启动 Windows 后更改将生效。

6. 与扫描仪一起使用 EPSON 打印机端口
如果打印机通过扫描仪的并行端口连接到计算机, 不要在打印时扫描, 否则打印可能
不能正常完成。 

7. 已知此版本的局限性
- 安装 EPSON 打印机端口后, 计算机的睡眠和省电模式不可用。

- 结束 -


