
===============================================================================
EPSON高质量 ESC/P 2 打印机驱动程序
Microsoft(R) Windows  (R) 2000/XP Readme文件
===============================================================================

感谢您购买EPSON打印机。此文件包含有关此打印机的信息。

该README 文件包含以下部分:

[内容]

        1. 导言
        2. 重要版权信息
        3. 安装注意事项
        4. 问题与解答
        5. 当前已知的打印机驱动程序问题
-------------------------------------------------------------------------------
        
1. 导言
===============================================================================
        在您拨打技术咨询电话前，请一定先阅读此README文件。此文件包含一些打
        印机驱动程序和特定应用程序问题的解答。

2. 重要版权信息
===============================================================================
        此应用软件 - 支持Windows 2000/XP 系统的EPSON高质量 ESC/P 2 打印机
        驱动程序(以下称"软件")，以 "AS IS" 方式提供。在特定要求下对驱动程序
        的转让和/或修正本公司不予提供。

        此软件可拷贝和分发给 EPSON 打印机的用户，但不能修改。所有磁盘上的文
        件在拷贝时不能修改，包括专利标志和注意事项。所有组件必须同时分发。此
        软件不能为商业用途而分发。

        Copyright (c) 2004 SEIKO EPSON Corporation

3. 安装注意事项
===============================================================================
第一次安装：
    往CD-ROM驱动器插入EPSON 打印机软件光盘，单击[开始]按钮，然后选择
    [运行]。键入CD-ROM驱动器的盘符。
    单击[浏览]并选择SETUP.EXE，然后按回车键。
    选择EPSON打印机驱动程序，单击[确定]。

删除驱动程序：
    当您重新安装打印机驱动程序或为第二个端口安装一打印机驱动程序时，
    请确认：

    * 在安装前，请检查所有打印作业已经完成。
    * 关闭所有应用程序。
    * 按照下列步骤运行" 卸载 EPSON 打印机工具"：
        - 单击[开始]
        - 单击[设置]
        - 选择[控制面板]
        - 双击"添加/删除程序"图标
        - 从列表中选择"EPSON打印机软件"并单击"添加/删除……"

4. 问题与解答
===============================================================================

    Q: 当使用[缩放]或[打印版面]时，打印好象不正常。
         为什么？
    A: 尝试：在打印前从应用程序的[打印]对话框中，或从控制面板中设置打印属
       性，然后重新启动应用程序。
         以Microsoft Word 7.0或 Word 97为例，请：
        1) 从[文件]菜单，选择[打印]。
        2) 单击[属性]。
        3) 选择[打印纸]菜单。
        4) 设置需要的打印纸尺寸。
        5) 选择[版面]菜单。
        6) 对于缩放打印，选择[充满]，然后选择需要的打印纸尺寸。单击[确定]，
            关闭[属性]对话框，重新出现[打印]对话框。
        7) 在打印对话框中进行其它设置，单击[确定]。

    Q: 打印纸上的输出与我在应用程序中的设置不符。
    A: 在打印机驱动程序中的设置覆盖了应用软件中的设置。例如，当选择介质类型为
       普通纸，打印质量为高质量-720dpi时，文档以高质量-720dpi打印，而不管应用
       程序中设置的分辨率。

    Q: 我改变打印设置后，打印输出并非所愿。段落定位不对，字符或图象丢失。
       为什么？
    A: 当文档建立后，再改变打印质量，缩放打印或打印版面的设置时，可能出现此问题。
       请尝试调整页边距和字体大小。当通过改变缩放来调整打印尺寸时，有时文档的边
       缘没有打印。
         当使用缩放打印时，请在文档中留出足够的边缘空间。

5. 当前已知的打印机驱动程序问题
===============================================================================
     目前还没有。

-------------------------------------------------------------------------------
如要得到您的EPSON打印机的最新情报，可访问EPSON Web 主页：
http://www.epson.com.cn。可转到Epson 相关页面，选择FAQ，喷墨打印机。
-------------------------------------------------------------------------------

 Microsoft和Windows是Microsoft公司的注册商标。
 此文档中所列的产品和公司名称，都是相应公司的注册商标。

