==========================================================================
    TM-T70II Utility

    Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
==========================================================================


1. 概要
  「TM-T70II Utility」は、TM-T70II のパラメーターを確認し、設定する、
  TM-T70II 専用のユーティリティーです。

1.1 サポートOS
    Windows 8 (32 bit / 64 bit)
    Windows 7 SP1 (32 bit / 64 bit)
    Windows Vista SP2 (32 bit / 64 bit)
    Windows XP SP3 (32 bit)
    Windows 2000 SP4
    Windows Server 2012
    Windows Server 2008 R2 SP1
    Windows Server 2008 SP2 (32 bit / 64 bit)
    Windows Embedded Standard 7 (32 bit / 64 bit)
    Windows Embedded POSReady 7
    Windows Embedded POSReady 2009
    Windows Embedded for Point of Service 1.1 SP3


2. インストール
    「TM-T70IIUtilityXXX.exe」を実行し、画面の指示に従い、インストール
  してください。


3. アンインストール
    [スタート] - [コントロールパネル] - [プログラムのアンインストール]
  - [EPSON TM-T70II Utility] を選択し、「アンインストール」をクリック
  してください。


4. 制限事項
  1) Windows2000では、USB プリンタークラスのTM-T70II をサポートして
     いません。ベンダークラスでご利用ください。

  2) Windows2000では、TM-T70II UtilityでIPアドレスを変更しても、
     プリンタードライバーのIPアドレスは変更されません。
     プリンタードライバーのプロパティを開いてIPアドレスを変更して
     ください。

  3) プリンターをUSBで接続する場合、ベンダークラスとプリンタークラスの
     混在した環境はサポートしません。

  4) Ethernetポートのプリンターを追加する際に、設定したいプリンターの
     IPアドレスが検索で見つからない場合は、直接IPアドレスを指定して
     ください。

  5) 接続しているインターフェースやドライバーのインストール状況に
     よっては、プリンターのステータスを正しく表示できないことが
     あります。

  6) 設定変更やテスト印刷を行う際には、プリンターの状態がオンラインで
     あることをご確認ください。

  7) 保存した設定を仕向け（搭載しているフォント）が異なるプリンターに
     復元することはできません。

  8) シリアルインターフェースでは、電源ON通知が有効の場合のみ、設定を
     自動復元することができます。

  9) Windows Embedded Standard 7およびWindows Embedded POSReady 2009
     では、OSの制限により、本ツールのポップアップメッセージが表示され
     ないことがあります。詳細はこちらをご参照ください。
     <http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb521317(v=winembedded.51).aspx>

 10) クーポンを印刷できない場合は、以下の設定を確認してください。
     - TM-T70II Utility を終了してください。
       TM-T70II Utility が起動していると印刷できません。
     - クーポン画像リストでクーポンをチェックしていない場合は、
       チェックしてから再度設定してください。
     - [このポートを有効にする]をチェックしていない場合は、
       チェックしてから再度設定してください。
     - コンピューターを再起動してください。

 11) 設定したキーワードでクーポンを印刷できない場合は、以下の設定を
     確認してください。
     - キーワード設定以外で印刷できるか確認してください。
     - キーワードの設定をもう一度確認してください。
　　 <Advanced Printer Driver Ver.5の場合>
     - フォントをデバイスフォントにして、指定されたサイズに変更します。
     - アプリケーションでデバイスフォントを指定できない場合、高度の設定で、
       フォント置き換えをします。
       以下の手順で行います。
       1. APD5 Utilityで、[フォント置き換え]を選択し、
          [TrueTypeフォントの置き換え]を選択します。
       2. [置き換える TrueType Font] に、アプリケーションで使用している
          フォントを指定します。
       3. [デバイスフォント] に、デバイスフォントを選択します。
          デバイスフォントを選択すると、フォントサイズにポイントが
          指定されます。アプリケーションで印刷するサイズに近いサイズの
          デバイスフォントを選択してください。
       4. 実際に印刷して、キーワード検索できるかどうかを確認してください。
          アプリケーションで印刷するサイズとデバイスフォントのサイズが
          違うと、印刷されないことがあります。

以上
