## Korzystanie z Menu ustawień

Uwagi:

- Ustawienia drukarki wybrane w programie lub sterowniku drukarki zastępują ustawienia domyślne.
- Opcje i ustawienia mogą się różnić w zależności od drukarki.

Element menu | Opis | Ustawienia
--- | --- | ---
Język drukarki | Określa domyślny język drukarki używany w procesie komunikacji komputera z drukarką. Uwaga: Ustawienie konkretnego języka drukarki jako domyślnego nie wyklucza możliwości wysyłania zadań drukowania przy użyciu innego języka. | PCL PostScript Emulacja PPDS
Zacięcia -ponów | Określa, czy drukarka ma zawsze ponownie drukować zacięte arkusze (Włącz), nie drukować ich ponownie (Wyłącz), czy też drukować je ponownie, o ile pamięć wymagana do przetworzenia tych arkuszy nie jest potrzebna do realizacji innych zadań (Automatycznie).

Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Automatycznie.

Włącz

Wyłącz

Automatycznie

Język wyświetlany | Określa język tekstu na wyświetlaczu panelu operacyjnego drukarki Uwaga: Niektóre języki mogą być niedostępne. Język domyślny dla danego kraju lub regionu jest ustawiony przez producenta. | English Francais Deutsch Italiano Español

Dansk

Norsk

Nederlands

Svenska

Portugues

Suomi

Japanese

Rosyjski

Polski

Węgierski

Turecki

Czeski

Korean

Simplified Chinese

Traditional Chinese

Obszar wydruku | Modyfikuje logiczny i fizyczny obszar przeznaczony do zadrukowania. Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym jest Normalny. Próba wydrukowania jakichkolwiek danych poza obszarem przeznaczonym do zadrukowania, określonym przez opcję Normalny, spowoduje obcięcie obrazu do granic określonych przez tę opcję.
- Ustawienie Cała strona ma wpływ tylko na strony drukowane przy użyciu interpretera języka HBP. Ustawienie to nie oddziałuje na strony drukowane przy użyciu interpretera języka PCL lub PostScript.

Normalny

Cała strona

Sterowanie alarmem | Określa, czy i jak często drukarka emituje alarmowy sygnał dźwiękowy, gdy wymaga ona interwencji operatora. Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym jest Pojedynczy. Drukarka emituje trzy krótkie sygnały akustyczne.
- Po ustawieniu wartości Wyłącz drukarka nie emituje alarmowego sygnału dźwiękowego.
- Po ustawieniu wartości Ciągły drukarka emituje trzy sygnały powtarzane co 10 sekund.

Wyłącz

Pojedynczy

Ciągły

Alarm toneru | Określa, czy drukarka ma zatrzymać pracę i włączyć pojedynczy lub ciągły alarm po osiągnięciu niskiego poziomu toneru. Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. Po ustawieniu wartości Wyłącz drukarka nie emituje alarmowego sygnału dźwiękowego.
- Po wybraniu ustawienia Pojedynczy drukarka emituje trzy krótkie sygnały akustyczne.
- Po ustawieniu wartości Ciągły drukarka emituje trzy sygnały powtarzane co 10 sekund.

Wyłącz

Pojedynczy

Ciągły

Miejsce zapisu | Określa miejsce przechowywania pobranych zasobów. Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym jest Pamięć RAM. Wszystkie pobierane zasoby są automatycznie umieszczane w pamięci drukarki.
- Umieszczenie pobranych zasobów w pamięci flash zapewnia zapisanie ich w sposób trwały, w odróżnieniu od nietrwałego przechowywania danych zapewnianego przez pamięć RAM

Pamięć RAM

Pamięć flash

Wygaszacz | Określa czas (liczony w minutach od zakończenia wydruku zadania), po upływie którego drukarka przechodzi do trybu oszczędzania energii. Uwaga: Wybranie wartości 1–240 określa czas, po upływie którego drukarka przechodzi do trybu Wygaszacz. Zakres wartości jest uzależniony od typu drukarki. | 1–240
Oczekiwanie na wydruk | Określa czas (w sekundach), po upływie którego ma być drukowana ostatnia strona zadania drukowania, które nie kończy się poleceniem drukowania strony. Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym jest Wyłączone.
- Domyślnym ustawieniem zakresu jest 90.

Wyłączone

1–255

Auto Continue (Autokontynuacja) | Określa czas (w sekundach) od momentu wyświetlenia komunikatu o błędzie wymagającym interwencji operatora), po upływie którego ma zostać wznowione drukowanie. Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym jest Wyłączone. Drukarka wznowi drukowanie dopiero po usunięciu komunikatu o błędzie.
- Po ustawieniu zakresu drukarka automatycznie wznawia drukowanie po upływie określonego czasu.
- Domyślnym ustawieniem zakresu jest pięć.

Wyłączone

5–255

Czas oczekiwania | Określa czas (w sekundach), przez który drukarka ma oczekiwać na przesłanie kolejnych porcji danych z komputera. Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym jest Wyłączone.
- Domyślnym ustawieniem zakresu jest 40.
- Po upływie tego czasu zadanie drukowania zostanie anulowane. Element menu Czas oczekiwania jest dostępny tylko w przypadku korzystania z emulacji języka PostScript. Ten element menu nie oddziałuje w żaden sposób na zadania drukowane przy użyciu emulacji języka PCL, PPDS lub HBP.

Wyłączone

15–65535

Zmniejszanie rozdzielczości | Decyduje, czy drukarka ma automatycznie zmniejszać rozdzielczość stron z 600 dpi do 300 dpi w celu zapobiegnięcia zapełnieniu pamięci. | Wyłącz Włącz
Zapis zasobów | Decyduje, czy wszystkie trwale pobrane zasoby, np. czcionki i makra przechowywane w pamięci RAM, są zapisywane w wypadku otrzymania zadania wymagającego więcej pamięci, niż jest dostępne w drukarce. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. Drukarka zachowuje pobrane zasoby tylko do momentu, gdy potrzebna jest dodatkowa pamięć. Następnie zostaną usunięte zasoby skojarzone z nieaktywnym językiem drukarki. | Wyłącz Włącz
Sterowanie funkcją Resetuj | Określa, czy funkcja Resetuj jest dostępna po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku Anuluj w drukarce Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym jest Włącz.
- Zadania drukowania przechowywane w pamięci drukarki mogą zostać całkowicie lub częściowo utracone po zresetowaniu drukarki.

Wyłącz

Włącz

Sterowanie funkcją Drukuj bufor | Określa, czy funkcja Drukuj bufor na panelu operacyjnym jest dostępna w drukarce. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Włącz. | Wyłącz Włącz
Ochrona strony | Zapobiega rozpoczęciu wydruku danej strony przed przetworzeniem i przygotowaniem całej strony. Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. Drukarka drukuje tylko część danych z określonej strony, jeśli jest za mało pamięci do przetworzenia całej strony.
- Wartość Włącz sprawia, że drukarka przetwarza i drukuje całą stronę.

Wyłącz

Włącz

Tryb oszczędny | Ogranicza zużycie energii i materiałów eksploatacyjnych. Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. Drukarka pracuje na najwyższym poziomie wydajności.
- Ustawienie opcji Energia powoduje ograniczenie zużycia energii. Drukarka pracuje, wykorzystując minimalne wymagania w zakresie energii.
- Ustawienie Papier minimalizuje zużycie papieru.
- Ustawienie opcji Energia/Papier powoduje ograniczenie zużycia papieru, toneru i energii. Drukarka pracuje, wykorzystując minimalne wymagania w zakresie papieru, toneru i energii.

Wyłącz

Energia

Papier

Energia/papier

Tryb cichy | Drukarka działa w trybie ograniczonej emisji hałasu. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. | Wyłącz Włącz