## Carregamento de um arquivo de comando para uma impressora com conexão paralela

Você pode carregar seu arquivo de comando em vez de executar o Utilitário de configuração de impressora local para cada impressora. Antes de carregar o arquivo de comando, carregue o arquivo offline.npa em cada uma das impressoras.

Para carregar um arquivo de comando:

1. Localize o arquivo offline.npa. Se necessário, clique em Iniciar > Pesquisar > Arquivos ou pastas.

2. Abra um prompt de comando.

   - No Windows 98 e Windows Me:

     Clique em Iniciar > Programas > Prompt de comando.

   - No Windows NT 4.0, Windows 2000 e Windows XP:

     1. Clique em Iniciar > Executar....

     2. Digite command.

     3. Pressione Enter ou Return.

3. Mude para o diretório da pasta que contém o arquivo offline.npa. Para obter ajuda nesse processo, clique em Iniciar > Ajuda e pesquise a expressão “comando cd” no índice.

4. Digite copy /b offline.npa [nome da porta]. Por exemplo, se a impressora estiver conectada à porta LPT1, digite copy /b offline.npa lpt1.

5. Digite copy /b [nome do arquivo de comando] [nome da porta]. Por exemplo, se o arquivo de comando se chamar settings.npa e a impressora estiver conectada à porta LPT1, digite copy /b settings.npa lpt1.

6. Feche a janela do prompt de comando.