## Utilisation du menu Qualité

Remarques :

- Les paramètres d'impression sélectionnés depuis un programme ou un pilote d'imprimante remplacent les paramètres par défaut.
- Les options et les paramètres peuvent varier en fonction de l’imprimante.

Option de menu | Description | Paramètres
--- | --- | ---
Résolution impression | Détermine la résolution d'impression. Remarque : la valeur par défaut est 600 ppp. | 300 ppp 600 ppp 1 200 ppp 1 200 IQ 2 400 IQ
Intensité toner | Eclaircit ou obscurcit la sortie des travaux d'impression et optimise l'utilisation de l'encre Remarques :

- La valeur par défaut est 8.
- Le paramètre le plus clair est 1. 10 est le plus foncé.

1–10

PictureGradeTM | Détermine les paramètres de linéature sélectionnés par l'interpréteur de formatage (par exemple, l'émulation PCL) Remarque : la valeur par défaut est En fonction. | Hors fonction En fonction
Augmentation des pixels | Imprime les documents avec un niveau de détail plus élevé. Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction. | Hors fonction Polices Horizontalement Verticalement Dans les deux sens

Isolé

Amél. traits fins | Crée des lignes plus lisses avec un bord plus net. Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction. | Hors fonction En fonction
Correction des gris | Améliore le contraste appliqué aux images. Remarque : la valeur par défaut est Auto. | Auto Hors fonction
Luminosité | Règle l’intensité du document. Remarque : 0 correspond au paramètre usine. | 6–6
Contraste | Règle le degré de différence entre les niveaux de gris de votre document. Plus ce paramètre est élevé, plus la différence entre les niveaux de gris est importante. Remarque : 0 correspond au paramètre usine. | 0 – 5