## Utilisation du menu Finition

Remarques :

- Les paramètres d'impression sélectionnés depuis un programme ou un pilote d'imprimante remplacent les paramètres par défaut.
- Les options et les paramètres peuvent varier en fonction de l’imprimante.

Option de menu | Description | Paramètres
--- | --- | ---
Recto verso | Définit le mode recto verso (impression sur les deux faces) comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarques :

- La valeur par défaut est Hors fonction.
- Cette option est disponible uniquement si l'option recto verso est installée. pour n'imprimer en recto verso que des travaux spécifiques, sélectionnez le mode Recto verso à partir du pilote d'imprimante.

Hors fonction

En fonction

Assemblage | Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, en particulier lors de l'impression de plusieurs exemplaires du document. Remarques :

- La valeur par défaut est Hors fonction. Imprime chaque page d'un travail le nombre de fois spécifié dans l'option de menu Copies. Par exemple, si vous définissez Copies sur 2, puis envoyez trois pages à imprimer, l'imprimante imprime dans l'ordre suivant : page 1, page 1, page 2, page 2, page 3, page 3.
- En fonction imprime l'intégralité d'un travail le nombre de fois spécifié dans l'option de menu Copies. Par exemple, si vous définissez Copies sur 2, puis envoyez trois pages à imprimer, l'imprimante imprime dans l'ordre suivant : page 1, page 2, page 3, page 1, page 2, page 3.

Hors fonction

En fonction

Reliures recto/verso | Définit la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille par rapport à celle du recto. Remarques :

- Bord long permet de relier les pages sur le bord gauche pour une orientation Portrait et sur le bord supérieur pour une orientation Paysage.
- Bord court permet de relier les pages sur le bord supérieur pour une orientation Portrait et sur le bord gauche pour une orientation Paysage.

Bord long

Bord court

Pages vierges | Indique si les pages vierges générées par l'application doivent être insérées dans le document imprimé. Remarque : la valeur par défaut est Ne pas imprimer. | Ne pas imprimer Imprimer
Séparateurs | Insère ou non des feuilles de séparation blanches entre les travaux, entre plusieurs copies d'un travail ou entre chaque page d'un travail. Remarques :

- La valeur par défaut est Aucune.
- Entre copies insère des pages blanches entre chaque copie du travail d’impression. Si l'option Assemblage est Hors fonction, une page blanche est insérée entre chaque série de pages imprimées (toutes les pages 1, toutes les pages 2 et ainsi de suite). Si Assemblage est défini sur En fonction, une page vierge est insérée entre chaque copie assemblée du travail.
- Entre travaux insère une page vierge entre les travaux.
- Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou si vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document pour ajouter des remarques.
- Les séparateurs sont sélectionnés dans la source spécifiée telle que Alim. séparateur.

Aucun

Entre copies

Entre travaux

Entre pages

Alim. séparateur | Indique la source d'alimentation contenant les feuilles de séparation. Remarque : la source par défaut est le tiroir 1. | Tiroir <x>
Impression multipage | Indique que plusieurs pages doivent être imprimées sur une seule face d'une feuille. Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction. | Hors fonction 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille

9 pages/feuille

12 pages/feuille

16 pages/feuille

Ordre multipage | Détermine le positionnement des pages lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille (Impression multipage). Remarques :

- La valeur par défaut est Horizontal.
- Ce positionnement dépend du nombre de pages à imprimer et de leur orientation (Portrait ou Paysage).

Horizontal

Vertical

Horizontal inversé

Vertical inversé

Vue multipage | Détermine l'orientation d’une feuille multipage (Impression multipage). Remarque : la valeur par défaut est Auto. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage). | Auto Bord long Bord court
Bordure multipage | Imprime ou non une bordure autour de chaque page lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille (Impression multipage). Remarque : la valeur par défaut est Aucune. | Aucun Simple
Copies | Indique le nombre de copies par défaut pour l'imprimante. Remarques :

- La valeur par défaut est 1.
- Sélectionnez le nombre de copies souhaité pour un travail déterminé à partir du pilote d'imprimante.
- Les paramètres d'imprimante sélectionnés à partir du pilote ont la priorité sur les paramètres sélectionnés dans ce logiciel.

1-999