## Uso do menu Paralelo

Notas:

- As configurações da impressora selecionadas em um programa ou no driver da impressora substituem as configurações padrão.
- Opções e configuração podem variar de acordo com a impressora.

Item de menu | Descrição | Configurações
--- | --- | ---
PCL SmartSwitch | Configura se a impressora alterna automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Nota: Ativar é a configuração padrão. | Ligar Desligar
PS SmartSwitch | Configura se a impressora alterna automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Nota: Ativar é a configuração padrão. | Ligar Desligar
Status Avançado | Especifica se a comunicação bidirecional pela porta paralela está ativada ou desativada. Nota: Ativar é a configuração padrão. | Ligar Desligar
Inicializar Privilégios | Especifica se a impressora aceita solicitações de inicialização de hardware do computador. Nota: Desativado é a configuração padrão. | Ligar Desligar
Protocolo | Especifica a velocidade das informações transmitidas para a impressora pela porta paralela Notas:

- Bytes rápidos é a configuração padrão. Seu computador deve suportar o modo Bytes rápidos para que a impressora receba as informações nessa velocidade.
- Quando a opção Padrão é definida, a impressora recebe informações na taxa de transmissão normal.

Padrão

Bytes rápidos

Buffer Paralelo | Configura o tamanho do buffer de entrada paralelo de acordo com as necessidades do sistema. Notas:

- Automático é a configuração padrão. A impressora calcula automaticamente o tamanho do buffer paralelo.
- O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar o intervalo de tamanho do buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers serial, infravermelho, LocalTalk e USB.
- Alterar o item de menu Buffer Paralelo redefine a impressora automaticamente.

Automático

De 3 K até o tamanho máximo permitido