## Utilisation du menu PostScript menu

Remarque : les paramètres de l'imprimante sélectionnés à partir d'un programme ou d'un pilote ont la priorité sur les paramètres par défaut.

Option de menu | Description | Paramètres
--- | --- | ---
Impr. erreur PS | Spécifie si l'imprimante imprime une page de définition de l'erreur d'émulation PostScript lorsqu'une erreur se produit. Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction. | En fonction Hors fonction
Priorité police | Définit l'ordre de recherche des polices Remarques :

- La valeur par défaut est Résidente. L’imprimante recherche la police demandée dans la mémoire de l’imprimante, puis dans la mémoire flash ou sur le disque dur.
- Utilisation de la mémoire flash/disque dur : l'imprimante recherche la police demandée sur le disque dur et dans la mémoire flash, puis dans la mémoire de l’imprimante.
- Cette option n'est affichée que si une mémoire flash formatée ou un disque dur est installé, n'est pas défectueux, protégé en lecture/écriture ou en écriture et que la taille du tampon de tâche n'est pas définie sur 100 %.

Résidente

Flash/Disque