## Uso do Menu Qualidade

Notas:

- As configurações da impressora selecionadas em um programa ou no driver da impressora substituem as configurações padrão.
- Opções e configuração podem variar de acordo com a impressora.

Item de menu | Descrição | Configurações
--- | --- | ---
Resolução da Impressão | Especifica a resolução da saída impressora Nota: 600 ppp é a configuração padrão. | 300 ppp 600 ppp 1200 ppp QI 1200 QI 2400
Tonalidade do toner | Clareia ou escurece a aparência da imagem nos trabalhos de impressão e permite tirar o máximo proveito do suprimento de toner. Notas:

- 8 é a configuração padrão.
- Os valores variam de 1 (configuração mais clara) a 10 (configuração mais escura).

De 1 a 10

PictureGradeTM | Especifica os parâmetros de tela selecionados pelo interpretador de formatação (como a emulação PCL). Nota: Ativar é a configuração padrão. | Desligar Ligar
Aumento de Pixel | Imprime o documento com mais detalhes Nota: Desativado é a configuração padrão. | Desligar Fontes Horizontalmente Verticalmente Em ambas as direções

Isolado

Melhorar Linhas Finas | Cria linhas suaves com bordas mais definidas Nota: Desativado é a configuração padrão. | Desligar Ligar
Correção de Cinza | Ajustar o aperfeiçoamento de contraste aplicado às imagens Nota: Automático é a configuração padrão. | Automático Desligar
Brilho | Ajustar a tonalidade do documento Nota: Zero é a configuração padrão. | De -6 a 6
Contraste | Ajustar o grau de diferença entre os níveis de cinza do documento. Uma configuração mais alta evidencia uma diferença maior entre os níveis de cinza Nota: Zero é a configuração padrão. | De 0 a 5