## Verwenden des Menüs "Parallel"

Hinweise:

- Durch in einem Programm oder Treiber ausgewählte Druckereinstellungen werden die Standardeinstellungen überschrieben.
- Die Optionen und Einstellungen können je nach Drucker variieren.

Menüoption | Beschreibung | Einstellungen
--- | --- | ---
PCL-SmartSwitch | Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den parallelen Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers. Hinweis: Die Standardeinstellung lautet "Ein". | Ein Aus
PS-SmartSwitch | Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PostScript-Emulation wechselt, wenn ein über den parallelen Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers. Hinweis: Die Standardeinstellung lautet "Ein". | Ein Aus
Erweiterter Status | Gibt an, ob die bidirektionale Kommunikation über den parallelen Anschluss aktiviert oder deaktiviert ist. Hinweis: Die Standardeinstellung lautet "Ein". | Ein Aus
Init berücksichtigen | Legt fest, ob der Drucker Anforderungen zur Hardware-Initialisierung vom Computer berücksichtigt. Hinweis: Die Standardeinstellung lautet "Aus". | Ein Aus
Protokoll | Legt die Geschwindigkeit fest, mit der Informationen über den parallelen Anschluss an den Drucker übertragen werden. Hinweise:

- Die Standardeinstellung lautet "Fastbytes". Ihr Computer muss den Fastbytes-Modus unterstützen, damit der Drucker Informationen mit dieser Geschwindigkeit empfangen kann.
- Bei Auswahl der Einstellung "Standard" empfängt der Drucker Informationen mit normaler Übertragungsgeschwindigkeit.

Standard

Fastbytes

Parallel-Puffer | Konfiguriert die Größe des parallelen Datenpuffers, um den Systemanforderungen zu entsprechen. Hinweise:

- Die Standardeinstellung lautet "Auto". Der Drucker berechnet die Größe des parallelen Puffers automatisch.
- Die maximal zulässige Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den parallelen Puffer vergrößern, indem Sie den seriellen, den Infrarot-, LocalTalk- sowie den USB-Puffer deaktivieren oder deren Größe verringern.
- Wenn die Einstellung für die Menüoption "Paralleler Puffer" geändert wird, wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.

Automatisch

3 KB bis zur maximal zulässigen Größe