## Uso del menú Acabado

Notas:

- Los valores de la impresora seleccionados desde un programa o controlador de impresora anulan los valores predeterminados.
- Las opciones y valores pueden variar en función de la impresora.

Elemento de menú | Descripción | Valores
--- | --- | ---
Dúplex | Especifica la impresión dúplex (a dos caras) como valor predeterminado de todos los trabajos de impresión. Notas:

- Desactivado es el valor predeterminado.
- La selección Dúplex sólo está disponible si está instalada la opción de dúplex. Seleccione Dúplex en el controlador de impresora para imprimir en dúplex sólo determinados trabajos.

Desactivado

Activado

Clasificación | Especifica si la impresora mantiene las páginas de un trabajo de impresión apiladas en secuencia, en especial, al imprimir varias copias del trabajo Notas:

- Desactivado es el valor predeterminado. Desactivado imprime cada página de un trabajo el número de veces especificado en el elemento de menú Copias. Por ejemplo, si define Copias en 2 y se envían a imprimir tres páginas, la impresora imprime página 1, página 1, página 2, página 2, página 3, página 3.
- Activado imprime todo el trabajo el número de veces especificado en el elemento de menú Copias. Por ejemplo, si define Copias en 2 y envía tres páginas para impresión, la impresora imprime página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 3.

Desactivado

Activado

Encuadern. dúplex | Especifica la encuadernación de las páginas en dúplex y la forma en que está orientada la impresión de la cara posterior con respecto a la impresión de la cara frontal. Notas:

- Con Borde largo la encuadernación se realiza por el borde izquierdo en las páginas impresas verticalmente y por el borde superior en las páginas impresas horizontalmente.
- Con Borde corto la encuadernación se realiza por el borde superior en las páginas impresas verticalmente y por el borde izquierdo en las páginas impresas horizontalmente.

Borde largo

Borde corto

Páginas en blanco | Especifica si se incluyen páginas en blanco generadas por el programa en la salida impresa. Nota: No imprimir es el valor predeterminado. | No imprimir Imprimir
Hojas separación | Especifica si la impresora inserta hojas de separación en blanco entre los trabajos, entre varias copias de un trabajo o entre cada página de un trabajo Notas:

- Ninguna es el valor predeterminado.
- Entre copias inserta una hoja en blanco entre cada copia del trabajo. Si está desactivada la opción Clasificación, se inserta una página en blanco entre cada grupo de páginas impresas (todas las páginas 1, todas las páginas 2, etc.). Si está activada, se inserta entre cada copia clasificada del trabajo de impresión.
- Entre trabajos inserta una hoja en blanco entre trabajos.
- Entre páginas inserta una hoja en blanco entre todas las páginas del trabajo. Esta opción resulta útil si está imprimiendo transparencias o desea insertar páginas en blanco en un documento para notas.
- Las hojas de separación se seleccionan en el origen especificado como Origen separador.

Ninguno

Entre copias

Entre trabajos

Entre páginas

Origen separador | Especifica la bandeja de papel que se utilizará para la impresión de las hojas de separación. Nota: La bandeja 1 es el valor predeterminado. | Bandeja <x>
Impresión multipágina | Especifica que se impriman imágenes de varias páginas en una de las caras de una hoja de papel. Nota: Desactivado es el valor predeterminado. | Desactivada 2 en una 3 en una 4 en una 6 en una

9 en una

12 en una

16 en una

Orden multipágina | Especifica la posición de las imágenes de varias páginas al utilizar Impresión multipágina Notas:

- Horizontal es el valor predeterminado.
- La posición depende del número de imágenes y de si tienen orientación vertical u horizontal.

Horizontal

Vertical

Horizontal inverso

Vertical inverso

Vista multipágina | Especifica la orientación de una hoja de varias páginas al utilizar Impresión multipágina Nota: Automático es el valor predeterminado. Permite a la impresora elegir entre orientación vertical u horizontal. | Auto Borde largo Borde corto
Margen multipágina | Especifica si se imprime un borde alrededor de cada imagen de página cuando utilice Impresión multipágina Nota: Ninguna es el valor predeterminado. | Ninguno Sólido
Copias | Especifica el número de copias como valor predeterminado de la impresora Notas:

- 1 es el valor predeterminado.
- defina el número de copias necesario para un trabajo concreto desde el controlador de la impresora.
- Los valores seleccionados en el controlador de impresora siempre anulan los valores seleccionados con este software.

1-999