## Informazioni sulle limitazioni relative al collegamento tramite porta parallela

Nelle stampanti collegate mediante porta parallela in cui non è disponibile la comunicazione bidirezionale, vengono visualizzate le impostazioni predefinite e non quelle correnti. Quando si fa clic su Applica impostazioni, vengono inviate alla stampante solo le impostazioni modificate. Per visualizzare le impostazioni correnti:

1. Installare il componente per la comunicazione bidirezionale incluso nel CD Software e documentazione.

2. Accertarsi che nel driver associato sia abilitata la comunicazione bidirezionale (nella scheda Porte in Proprietà di stampa).

Nella barra di stato della finestra dell'utilità viene visualizzato un messaggio del tipo "Stato impostazioni - verificato" che indica che la comunicazione bidirezionale è stabilita.

Nota: la comunicazione bidirezionale richiede un cavo parallelo conforme allo standard IEEE 1284.