## Uso do menu Configuração

Notas:

- As configurações da impressora selecionadas em um programa ou no driver da impressora substituem as configurações padrão.
- Opções e configuração podem variar de acordo com a impressora.

Item de menu | Descrição | Configurações
--- | --- | ---
Linguagem da Impressora | Define a linguagem padrão da impressora usada para a comunicação de dados do computador para a impressora Nota: A definição de uma linguagem de impressora como padrão não impede que um programa envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens. | Emulação PCL Emulação PS Emulação PPDS
Recuperar Atolamento | Especifica se a impressora sempre imprime novamente uma página atolada (Ativar), nunca imprime novamente uma página atolada (Desativar) ou se imprime novamente uma página atolada, a menos que a memória exigida para reter a página seja necessária para outras tarefas da impressora (Automático)

Nota: Automático é a configuração padrão.

Ligar

Desligar

Automático

Idioma de Exibição | Especifica o idioma em que será exibido o texto do visor do painel de controle Nota: Talvez nem todos os idiomas estejam disponíveis. O idioma padrão de seu país ou sua região é definido pelo fabricante. | Inglês Francês Alemão Italiano Espanhol

Dinamarquês

Norueguês

Neerlandês

Sueco

Português

Finlandês

Japonês

Russo

Polonês

Húngaro

Turco

Tcheco

Coreano

Chinês Simplificado

Chinês Tradicional

Área de Impressão | Modifica a área de impressão lógica e física. Notas:

- Normal é a configuração padrão. Ao tentar imprimir dados na área não-imprimível definida pela configuração Normal, a impressora corta a imagem no limite.
- A configuração Página Completa afeta somente as páginas impressas com o uso do interpretador HBP. Essa configuração não afeta as páginas impressas usando o interpretador PCL ou PostScript.

Normal

Página Completa

Controle de Alarme | Especifica se e com que freqüência a impressora emite um alarme quando a intervenção do operador é necessária. Notas:

- Uma vez é a configuração padrão. A impressora emite três bipes rápidos.
- Quando a opção Desativada é definida, a impressora não emite um alarme.
- Quando a opção Contínuo é definida, a impressora repete três bipes a cada 10 segundos.

Desligar

Uma vez

Contínuo

Alarme do Toner | Especifica se a impressora deve parar de imprimir e ativar um alarme único ou contínuo quando ocorrer uma condição de pouco toner. Notas:

- Desativado é a configuração padrão. Quando a opção Desativada é definida, a impressora não emite um alarme.
- Quando Único está definido, a impressora emite três bipes rápidos.
- Quando a opção Contínuo é definida, a impressora repete três bipes a cada 10 segundos.

Desligar

Uma vez

Contínuo

Destino do Download | Especifica o local de armazenamento para os recursos carregados Notas:

- RAM é a configuração padrão. Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória da impressora.
- O armazenamento de recursos carregados na memória flash é permanente, ao contrário do armazenamento temporário oferecido pela RAM.

RAM

Flash

Economizador de Energia | Define o tempo (em minutos) que a impressora aguarda após concluir um trabalho e antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia Nota: A seleção de um valor entre 1 e 240 especifica o tempo que a impressora leva para entrar no modo Economizador de energia após um trabalho de impressão. O intervalo de valores varia de acordo com a impressora. | De 1 a 240
Tempo de Espera para Imprimir | Especifica o tempo (em segundos) que a impressora aguarda antes de imprimir a última página de um trabalho de impressão que não termina com um comando para imprimir a página. Notas:

- Desativado é a configuração padrão.
- 90 é a configuração padrão de intervalo.

Desativado

De 1 a 255

Continuar Automático | Define a quantidade de tempo (em segundos) que a impressora espera após exibir uma mensagem de erro de intervenção do operador antes de retomar a impressão. Notas:

- Desativado é a configuração padrão. A impressora não continua a impressão até que a mensagem de erro se apague.
- Quando você especifica uma configuração de intervalo, a impressora aguarda pelo tempo especificado e, em seguida, continua a impressão automaticamente.
- Cinco é a configuração padrão de intervalo.

Desativado

De 5 a 255

Tempo Limite de Espera | Especifica o tempo (em segundos) que a impressora espera para receber bytes de dados adicionais do computador Notas:

- Desativado é a configuração padrão.
- 40 é a configuração padrão de intervalo.
- Quando esse tempo limite expira, o trabalho de impressão é cancelado. A opção Tempo limite só está disponível quando é usada a emulação PostScript. Esse item de menu não afeta os trabalhos de impressão de emulação HBP, PPDS ou PCL.

Desativado

15–65535

Redução de Resolução | Especifica se a impressora reduz automaticamente as páginas de 600 ppp para páginas de 300 ppp para evitar situações de memória cheia. | Desligar Ligar
Economia de Recursos | Especifica se todos os recursos permanentes carregados, como fontes e macros armazenadas na RAM, são salvos se a impressora receber um trabalho que exija mais memória do que a disponível. Nota: Desativado é a configuração padrão. A impressora mantém os recursos carregados apenas até o momento em que mais memória seja necessária. Nesse caso, ela exclui os recursos associados à linguagem de impressora inativa. | Desligar Ligar
Controle Redefinir | Especifica se a função Redefinir está disponível quando você mantém pressionado o botão Cancelar da impressora. Notas:

- Ativar é a configuração padrão.
- Os trabalhos de impressão armazenados na memória da impressora podem ser perdidos total ou parcialmente quando a impressora é redefinida.

Desligar

Ligar

Controle Buffer de Impressão | Especifica se a função Buffer de impressão do painel de controle está disponível na impressora Nota: Ativar é a configuração padrão. | Desligar Ligar
Proteção de Página | Impede que a impressora puxe o papel para uma página até que toda a página seja processada e esteja pronta para ser impressa Notas:

- Desativado é a configuração padrão. A impressora imprime uma página parcial quando não há memória suficiente para imprimir a página toda.
- Ativar define a impressora para processar toda a página, para que a página inteira seja impressa.

Desligar

Ligar

Modo Econômico | Economiza a energia e os recursos usados Notas:

- Desativado é a configuração padrão. A impressora opera no nível de desempenho mais alto.
- A configuração Energia economiza energia, fazendo uso do mínimo necessário.
- As configurações de Papel diminuem o desperdício de papel.
- A configuração Energia/Papel minimiza o desperdício de papel, toner e energia, usando os requisitos mínimos.

Desligar

Energia

Papel

Energia/Papel

Modo Silencioso | A impressora opera em modo de ruído reduzido. Nota: Desativado é a configuração padrão. | Desligar Ligar