## Korzystanie z Menu wykańczania

Uwagi:

- Ustawienia drukarki wybrane w programie lub sterowniku drukarki zastępują ustawienia domyślne.
- Opcje i ustawienia mogą się różnić w zależności od drukarki.

Element menu | Opis | Ustawienia
--- | --- | ---
Moduł dupleksu | Ustawia dupleks (drukowanie dwustronne) jako opcję domyślną dla wszystkich zadań drukowania. Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz.
- Opcja dupleksu jest dostępna tylko, jeśli został zainstalowany opcjonalny moduł dupleksu. Aby drukowanie dwustronne było wykonywane tylko dla określonych zadań, należy wybrać opcję Dupleks w sterowniku drukarki.

Wyłącz

Włącz

Sortowanie | Określa, czy strony zadania są układane po kolei przez drukarkę, zwłaszcza w przypadku drukowania wielu kopii zadania. Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. Każda strona zadania jest drukowana w liczbie kopii określonej przez element menu Liczba kopii. Jeśli na przykład w polu Liczba kopii zostanie ustawiona wartość 2, a do drukowania zostaną wysłane trzy strony, drukowanie będzie przebiegało w następującej kolejności stron: 1, 1, 2, 2, 3, 3.
- Drukowanych będzie tyle egzemplarzy całego dokumentu, ile wynosi wartość elementu menu Liczba kopii. Jeśli na przykład w polu Liczba kopii zostanie ustawiona wartość 2, a do drukowania zostaną wysłane trzy strony, drukowanie będzie przebiegało w następującej kolejności stron: 1, 2, 3, 1, 2, 3.

Wyłącz

Włącz

Brzeg na oprawę | Określa sposób składania arkuszy zadrukowanych dwustronnie oraz orientację odwrotnej strony arkusza w stosunku do strony przedniej. Uwagi:

- Wartość Długa krawędź oznacza, że składanie ma odbywać się wzdłuż lewej krawędzi strony w przypadku orientacji pionowej i górnej krawędzi w przypadku orientacji poziomej.
- Wartość Krótka krawędź oznacza, że składanie ma odbywać się wzdłuż górnej krawędzi strony w przypadku orientacji pionowej i lewej krawędzi w przypadku orientacji poziomej.

Długa krawędź

Krótka krawędź

Puste strony | Określa, czy do wydruków mają być dołączane puste strony generowane przez program Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Nie drukuj. | Nie drukuj Drukuj
Arkusze separujące | Określa, czy będą dodawane puste arkusze separujące między zadaniami, między kopiami jednego zadania lub między poszczególnymi stronami zadania. Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym jest Brak.
- Opcja Między kopiami powoduje, że puste arkusze są umieszczane między poszczególnymi kopiami zadania. Jeśli dla opcji Sortowanie wybrana jest wartość Wyłącz, puste strony są umieszczane między kolejnymi zestawami wydrukowanych stron (wszystkie strony 1, wszystkie strony 2 itd.). Jeśli dla opcji Sortowanie wybrana jest wartość Włącz, puste strony są umieszczane między kolejnymi posortowanymi kopiami danego zadania.
- Wartość Między zadaniami powoduje, że puste arkusze są umieszczane między zadaniami.
- Opcja Między stronami powoduje, że puste arkusze są umieszczane między poszczególnymi stronami zadania. Ta opcja jest użyteczna w przypadku drukowania na foliach lub wtedy, gdy użytkownik chce umieścić w dokumencie puste arkusze przeznaczone na uwagi.
- Arkusze separujące są wybierane ze źródła określonego jako Źródło separatorów.

Brak

Między kopiami

Między zadaniami

Między stronami

Źródło separatorów | Określa zasobnik, który ma być używany do drukowania arkuszy separujących. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Zasobnik 1. | Zasobnik <x>
Druk wielu stron | Sprawia, że obrazy wielu stron są drukowane na jednej stronie arkusza papieru. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. | Wyłącz 2 na arkuszu 3 na arkuszu 4 na arkuszu 6 na arkuszu

9 na arkuszu

12 na arkuszu

16 na arkuszu

Kolejność stron | Określa sposób rozmieszczenia obrazów stron na jednej stronie w przypadku stosowania opcji Druk wielu stron. Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym jest Poziomo.
- Rozmieszczenie obrazów zależy od ich liczby i orientacji, która może być pionowa lub pozioma.

Poziomo

Pionowo

Odwróć w poziomie

Odwróć w pionie

Widok wielu stron | Określa orientację arkusza z wieloma obrazami stron w przypadku korzystania z opcji Druk wielu stron. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Automatycznie. Drukarka sama wybiera orientację pionową lub poziomą. | Automatycznie Długa krawędź Krótka krawędź
Ramka wokół stron | Określa, czy mają być drukowane ramki wokół poszczególnych obrazów stron przy korzystaniu z funkcji Druk wielu stron. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Brak. | Brak Pełne
Liczba kopii | Określa liczbę kopii, która ma być wartością domyślną dla drukarki. Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym jest 1.
- Liczbę kopii wymaganą dla danego zadania należy określić w ustawieniach sterownika drukarki.
- Wartości wybrane za pośrednictwem sterownika drukarki zawsze zastępują wartości określone za pomocą tego oprogramowania.

1–999