## Beschränkungen bei der Verwendung von über Parallelkabel angeschlossenen Druckern

Für über Parallelkabel angeschlossene Drucker ohne bidirektionale Unterstützung werden die Standardeinstellungen des Druckers, und nicht die tatsächlichen Druckereinstellungen, angezeigt. Es werden nur die geänderten Einstellungen an den Drucker gesendet, wenn Sie auf die Option zum Anwenden von Einstellungen klicken. So zeigen Sie die tatsächlichen Einstellungen an:

1. Installieren Sie die bidirektionale Unterstützungskomponente, die auf der CD Software und Dokumentation enthalten ist.

2. Überprüfen Sie, ob beim verbundenen Treiber die bidirektionale Unterstützung aktiviert ist (Registerkarte "Anschlüsse" in den Druckereigenschaften).

In der Statusleiste des Dienstprogrammfensters wird eine Meldung zur erfolgreichen Überprüfung des Einstellungsstatus angezeigt, wodurch die bidirektionale Unterstützung bestätigt wird.

Hinweis: Für die bidirektionale Unterstützung ist ein IEEE 1284-Parallelkabel erforderlich.