## Verwenden des Menüs "PCL Emul"

Hinweise:

- Durch in einem Programm oder Treiber ausgewählte Druckereinstellungen werden die Standardeinstellungen überschrieben.
- Die Optionen und Einstellungen können je nach Drucker variieren.

Menüoption | Beschreibung | Einstellungen
--- | --- | ---
A4-Breite | Stellt die Breite der logischen Seite für das Format A4 ein. Hinweis: Die Standardeinstellung lautet "198 mm". | 198 mm 203 mm
Ausrichtung | Legt die Ausrichtung von Text und Grafiken auf der Seite fest. Hinweis: Die Standardeinstellung lautet "Hochformat". | Hochformat Querformat
Auto WR nach ZV | Gibt an, ob der Drucker nach einem Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durchführen soll. Hinweis: Die Standardeinstellung lautet "Aus". | Aus Ein
Auto ZV nach WR | Gibt an, ob der Drucker nach einem Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durchführen soll. Hinweis: Die Standardeinstellung lautet "Aus". | Aus Ein
Zeilen pro Seite | Gibt an, wie viele Zeilen auf den einzelnen Seiten gedruckt werden. Hinweise:

- Die Werksvorgabe in den USA lautet "60", außerhalb der USA "64".
- Der Drucker legt den Abstand zwischen den einzelnen Zeilen basierend auf den Einstellungen für die Menüoptionen "Zeilen pro Seite", "Papierformat" und "Ausrichtung" fest. Wählen Sie zunächst das gewünschte Papierformat und die Ausrichtung, bevor Sie die Anzahl der Zeilen pro Seite ändern.

1 bis 255

Fachumkehrung > Fach <x> zuweisen | Konfiguriert den Drucker für die Zusammenarbeit mit Druckertreibern oder Programmen, die andere Zuordnungen für die Papierfächer (Zuführungen) verwenden. Hinweis: Die Standardeinstellung lautet "Aus". | Aus 0 bis 199
Fachumkehrung > Manuelle Zufuhr zuweisen | Konfiguriert den Drucker für die Zusammenarbeit mit Druckertreibern oder Programmen, die andere Zuordnungen für die manuelle Zuführung verwenden. Hinweis: Die Standardeinstellung lautet "Aus". | Aus 0 bis 199
Fachumkehrung > Briefumschlag manuell zuweisen | Konfiguriert den Drucker für die Zusammenarbeit mit Druckertreibern oder Programmen, die andere Zuordnungen für den manuellen Briefumschlageinzug verwenden. Hinweis: Die Standardeinstellung lautet "Aus". | Aus 0 bis 199