## Korzystanie z Menu PostScript

Uwaga: Ustawienia drukarki wprowadzone w programie lub sterowniku zastępują ustawienia domyślne.

Element menu | Opis | Ustawienia
--- | --- | ---
Drukuj błąd PS | Określa, czy po wystąpieniu błędu PostScript drukarka drukuje stronę z jego opisem. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. | Włącz Wyłącz
Priorytet czcionek | Określa kolejność wyszukiwania czcionek Uwagi:

- Ustawieniem domyślnym jest Rezydentne. Drukarka szuka najpierw żądanej czcionki w pamięci drukarki, a następnie w pamięci flash lub na dysku twardym.
- Korzystając z opcji Flash/Dysk, drukarka szuka najpierw żądanej czcionki na dysku twardym lub w pamięci flash, a następnie w pamięci drukarki.
- Element Priorytet czcionek jest wyświetlany pod warunkiem, że zainstalowana jest sformatowana pamięć flash lub dysk twardy, dysk nie jest wadliwy ani zabezpieczony przed odczytem/zapisem bądź zapisem, a opcja Rozmiar bufora zadań nie jest ustawiona na 100%.

Rezydentne

Flash/Dysk