## Uso do menu USB

Nota: As configurações da impressora selecionadas em um programa ou driver substituem as configurações padrão.

Item de menu | Descrição | Configurações
--- | --- | ---
PCL SmartSwitch | Configura se a impressora alterna automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Nota: Ativar é a configuração padrão. | Ativar Desativar
PS SmartSwitch | Configura se a impressora alterna automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Nota: Ativar é a configuração padrão. | Ativar Desativar
Buffer USB | Configura o tamanho do buffer de entrada USB de acordo com as necessidades do sistema. Notas:

- Automático é a configuração padrão.
- Alterar o item de menu Buffer USB redefine a impressora automaticamente.
- O tamanho máximo depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar o intervalo de tamanho do buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial, de rede, infravermelho e LocalTalk.

Automático

De 3 K até o tamanho máximo permitido