## Verwenden des Menüs "USB"

Hinweis: Durch in einem Programm oder Treiber ausgewählte Druckereinstellungen werden die Standardeinstellungen überschrieben.

Menüoption | Beschreibung | Einstellungen
--- | --- | ---
PCL-SmartSwitch | Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über den USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers. Hinweis: Die Standardeinstellung lautet "Ein". | Ein Aus
PS-SmartSwitch | Konfiguriert den Drucker so, dass er automatisch zur PS-Emulation wechselt, wenn ein über den USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert, ungeachtet der Standardsprache des Druckers. Hinweis: Die Standardeinstellung lautet "Ein". | Ein Aus
USB-Puffer | Konfiguriert die Größe des USB-Datenpuffers, um den Systemanforderungen zu entsprechen. Hinweise:

- Die Standardeinstellung lautet "Auto".
- Wenn die Einstellung für die Menüoption "USB-Puffer" geändert wird, wird der Drucker automatisch zurückgesetzt.
- Die maximale Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Einstellung "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können den Bereich für den USB-Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen, seriellen, den Infrarot- sowie den LocalTalk-Puffer deaktivieren oder deren Größe verringern.

Auto

3 KB bis zur maximal zulässigen Größe